	审批意见：                          济环报告表（北湖）〔2026〕06号
济宁鑫熠工程机械有限公司申报的高端矿山装备及零部件制造项目，位于济宁太白湖新区石桥镇济宁大道南、泰山路东、珠江路北。该项目为新建项目，建成后可年加工引导轮5000件、支重轮50000件、托轮20000件、驱动轮5000件、履带板装配3000件。项目总投资38000万元，其中环保投资50万元。

经审核，该项目符合国家产业政策及相关规划等要求。在严格落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施后，可满足污染物达标排放和总量控制要求。我局同意该项目建设，同时须重点做好以下工作。
一、落实好各项污染防治措施。

1、加强施工期管理。做好施工期扬尘污染防治工作，施工场地采取洒水抑尘、围护防尘等措施；加强非道路移动机械污染防治措施，严格落实《山东省非道路移动机械排气污染防治规定》等有关要求；合理安排施工进度和时间，建立临时声障，减少噪声污染。
2、落实大气污染防治措施。

该项目废气主要是抛丸粉尘，焊接烟尘，喷漆、烘干工序产生的漆雾颗粒和VOCs等。抛丸工序产生的颗粒物经密闭管道收集，焊接工序产生焊接烟尘采用集气罩+半密闭软帘收集，共经布袋除尘器处理后，通过15米高排气筒（DA001）排放；喷漆工序产生的VOCs及漆雾颗粒采用密闭管道收集，经“干式过滤器+过滤棉+1#二级活性炭吸附装置”处理后通过15米高排气筒（DA002）排放；烘干工序产生的VOCs采用密闭管道收集、危废库废气采用危废库内保持微负压状态收集，共经“过滤棉+1#二级活性炭吸附装置”处理后通过15米高排气筒（DA002）排放。

有组织颗粒物排放浓度须满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/2376-2019）表1重点控制区限值要求，排放速率须满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准要求及7.1规定；有组织VOCs排放须满足《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB 37/ 2801.5-2018）表2有组织排放限值要求。

加强治污设施管理，减少无组织废气排放。无组织颗粒物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2无组织限值要求；无组织VOCs排放须满足《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB 37/2801.5-2018）表3标准要求，厂区内VOCs须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1中的无组织特别排放限值要求。
3、落实水污染防治措施。该项目无生产废水外排，生活污水经化粪池沉淀处理后，委托环卫部门外运处理。

4、落实噪声污染防治措施。该项目主要噪声源为抛丸机、清洗机组、风机等，采取合理布局，选用低噪声设备等措施，减少噪声污染。噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求，确保环境敏感点满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中相应环境功能区标准要求。

5、落实固体废物防治措施。该项目产生一般固废有废钢丸及铁屑、废焊渣、废包装材料、除尘器收尘、废布袋、氧化铁皮等，集中收集暂存至固废库，统一外售物资回收部门；危险废物有废切削液、废活性炭、废滤材及漆渣、清洗废水、污油、废包装桶、废润滑油、废润滑油桶、废过滤棉等，收集后暂存在危废库，定期委托有资质单位处理；生活垃圾集中收集后，委托环卫部门定期清运。

一般固体废物处理处置须满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、并参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关要求；危险废物暂存场所须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，危险废物转移应严格按照《危险废物转移管理办法》及相关法律法规要求进行；危险废物收集、贮存、运输应严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）要求进行，避免二次污染。
二、总量控制要求。该项目投产后，废气污染物排放量为颗粒物≤0.316t/a，VOCs≤0.074t/a。

三、你公司须加强环保设施的安全生产管理。开展环保设施的安全风险辨识管理，健全内部管理责任制度，严格依据标准规范建设环保设施。

四、项目实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。发生实际排污行为之前，依照法律法规纳入排污许可管理；项目建成后按规定开展竣工验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

五、建设项目的环境影响报告表经批准后，若该建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者环境保护措施等发生重大变动的，应重新报批。环境影响报告表自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设，该报告表应报我局重新审核。

（公  章）
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