**2024年12月份济宁市地表水环境质量状况**

2024年12月份，按照国家要求，济宁市21个国控地表水考核断面实施了采测分离监测，监测结果显示：5个断面为地表水Ⅱ类水质，13个断面为地表水Ⅲ类水质，3个断面为地表水Ⅳ类水质，详细结果见下表。

**济宁市国控地表水水质状况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **断面名称** | | **所在河流** | | **监测时间** | | **水质类别** |
| 兖州南大桥 | | 泗河 | | 2024年12月 | | Ⅲ |
| 105公路桥 | | 洙水河 | | 2024年12月 | | Ⅳ |
| 高河桥（老万福河口） | | 老万福河 | | 2024年12月 | | Ⅲ |
| 西石佛 | | 老运河 | | 2024年12月 | | Ⅲ |
| 老运河微山段 | | 老运河 | | 2024年12月 | | Ⅱ |
| 李集 | | 京杭运河（梁济运河段） | | 2024年12月 | | Ⅱ |
| 尹沟 | | 泗河 | | 2024年12月 | | Ⅲ |
| 西支河入湖口 | | 西支河 | | 2024年12月 | | Ⅲ |
| 东石佛 | | 洸府河 | | 2024年12月 | Ⅲ |
| 西姚 | | 东鱼河 | | 2024年12月 | Ⅲ |
| 鲁桥 | | 白马河 | | 2024年12月 | Ⅲ |
| 前白口 | | 南四湖 | | 2024年12月 | Ⅱ |
| 二级坝 | | 南四湖 | | 2024年12月 | Ⅲ |
| 南阳 | | 南四湖 | | 2024年12月 | Ⅲ |
| 岛东 | | 南四湖 | | 2024年12月 | Ⅲ |
| 大捐 | | 南四湖 | | 2024年12月 | Ⅲ |
| 牛庄闸 | | 泉河 | | 2024年12月 | Ⅱ |
| 喻屯 | | 洙赵新河 | | 2024年12月 | Ⅳ |
| 邓楼 | | 京杭运河（梁济运河段） | | 2024年12月 | Ⅲ |
| 故县坝 | | 泗河 | | 2024年12月 | Ⅱ |
| 清河 | | 万福河 | | 2024年12月 | Ⅳ |