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中华人民共和国生态环境部制

1、 建设项目基本情况
	建设项目名称
	太白湖生态修复综合治理工程

	项目代码
	2601-370891-89-05-397019

	建设单位联系人
	王海川
	联系方式
	15866063099

	建设地点
	山东省济宁市北湖省级旅游度假区太白湖景区内

	地理坐标
	西北边界起点：东经116度34分10.579秒，北纬35度19分42.005秒；
东北边界：东经116度37分3.459秒，北纬35度19分57.145秒；
中心坐标：东经116度35分30.762秒，北纬35度18分51.794秒；
西南边界：东经116度34分28.655秒，北纬35度17分33.928秒；
东南边界终点：东经116度37分9.330秒，北纬35度17分48.450秒。

	建设项目
行业类别
	五十一、水利-128 河湖整治（不含农村塘堰、水渠），其他
五十二、交通运输业、管道运输业-143 航道工程、水运辅助工程，其他
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	22km²全域（含 16km²水域）
/疏浚生产航道 5km；提升改造生产路 10km。

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	济宁北湖省级旅游度假区行政审批服务局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	2601-370891-89-05-397019

	总投资（万元）
	18462.75
	环保投资（万元）
	612

	环保投资占比（%）
	3.31
	施工工期
	24个月

	是否开工建设
	否
是

	专项评价设置情况
	1、地表水：本项目属于河湖整治类别，涉及清淤工程，但是底泥重金属含量不超标，不需设置地表水专项；
2、地下水：本项目不属于陆地石油和天然气开采、地下水开采项目，属于水利项目，但是不穿越可溶岩地层隧道，不需设置地下水专项；
3、生态：项目不位于、不穿（跨）越环境敏感区，不需要开展生态环境影响专项评价；
4、大气：本项目不属于油气、液体化工码头、干散货、件杂、多用途、通用码头项目，不需设置大气专项；
5、噪声：本项目属于河湖整治项目，不属于公路、铁路、机场等交通运输业，也不属于城市道路，不需要进行噪声专项评价；
6、环境风险：本项目不属于石油和天然气开采、油气、液体化工码头、原油、成品油、天然气管线、危险化学品输送管线项目，不需要设置环境风险专项。

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
项目为太白湖生态修复综合治理工程，根据《产业结构调整指导目录（2024年本），项目属于鼓励类“二、水利--4、水生态保护修复：水生态系统及地下水保护与修复工程”，项目的建设符合国家产业政策。
本工程已在山东省投资项目在线审批监管平台进行备案，项目代码：2601-370891-89-05-397019。
2、项目选址合理性分析
（1）用地符合性
根据《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》，项目不属于该文件中限制类、禁止类的范围，符合国家用地要求。
（2）项目选址合理性分析
本项目位于北湖省级旅游度假区，周边水、电、管网等基础设施齐备。根据济宁市自然资源和规划局北湖分局“关于协助出具济宁太白湖景区范围内是否涉及环境敏感区相关说明的复函”（详见附件4）可知，太白湖景区不在生态保护红线范围内；太白湖景区范围内无重点保护野生植物生长繁殖地；太白湖景区范围内无登记在册的重点野生动物栖息地。基础设施完善，环境良好。
（3）集中式饮用水水源保护区概况
本项目位于北湖省级旅游度假区，与《济宁市人民政府关于印发济宁市城市饮用水水源保护区划分方案的通知》（济政字[2016]8号）对照，本项目位于最近的南水厂水源地的南侧方向3.5km，项目不在水源地范围内，且不在该水源地的上游，因此项目建设对水源地影响较小。详见附图6。
3、与《济自资规发〔2025〕9 号关于印发大运河济宁段核心监控区国土空间管控细则的通知》符合性分析
（1）适用范围：在大运河济宁段核心监控区内开展国土空间保护与开发利用活动，适用本细则。核心监控区是指大运河文化带的主轴和具备条件的其他有水河段两岸河道管理范围向外扩展2000米的区域。涉及微山县、鱼台县、太白湖新区、任城区、济宁经济技术开发区、汶上县、嘉祥县、梁山县等8个县区和功能区。
（2）管控分区
核心监控区分为建成区、规划建设用地、滨河生态空间、其他区域四种类型。滨河生态空间、其他区域为非建成区。
①建成区。核心监控区内城镇开发边界围合区域。
②规划建设用地。核心监控区内各级国土空间规划确定的建设用地范围。城镇开发边界外的乡村地区，村庄规划尚未批准或纳入“通则式”管理的，以法定建设用地范围为准。
③滨河生态空间。核心监控区内除建成区和各级国土空间规划确定的建设用地范围外，大运河文化带的主轴和具备条件的其他有水河段两岸河道管理范围向外扩展1000米的区域。
④其他区域。核心监控区内除建成区、规划建设用地、滨河生态空间外的其他区域。
（3）国土空间准入
1）正面清单
滨河生态空间内新增建设用地项目实行正面清单管理，严控新增非公益性建设用地，除以下建设项目外禁止准入:
①国防、军事和外交需要用地的；
②县级及以上人民政府组织实施的能源、交通、水利、通信邮政等基础设施建设需要用地的；
③县级及以上人民政府组织实施的科技、教育、文化、旅游卫生、体育、生态环境和资源保护、防灾减灾、文物保护、社区综合服务、社会福利、市政公用、优抚安置、英烈保护等公共事业需要用地的；
④纳入国家、省大运河文化带建设规划的建设项目；
⑤国家和省人民政府同意建设的其他建设项目。
2）负面清单
核心监控区内，除滨河生态空间外，建设项目实行负面清单管理，禁止以下建设项目准入:
①《产业结构调整指导目录（2024年本）》明确的淘汰类项目和限制类项目、（《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入类事项；
②《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》禁止类项目；
③不符合生态环境保护要求和生态环境分区管控要求的项目；
④非建成区内（滨河生态空间、其他区域）大规模新建扩建房地产、大型及特大型主题公园等开发项目；
⑤新建扩建高风险、高污染、高耗水产业，以及不符合相关规划的码头工程；
⑥法律法规规章及上级政策文件禁止或限制的其他情形。
本项目位于太白湖新区，太白湖景区内部分位于大运河核心监控区，本项目为太白湖生态修复综合治理工程，不新增用地。本项目营运期不设排水口，无废水外排，施工期施工废水、生活污水合理处置，不会对南四湖生物多样性维护、水源涵养生态保护红线区造成明显的不利影响。
4、与生态环境分区管控符合性分析
根据济宁市生态环境委员会办公室《关于发布2024年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（济环委办〔2026〕5号）的要求，本项目与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单符合性分析情况如下：
（1）生态保护红线
本项目位于山东省济宁市北湖省级旅游度假区，根据《济宁市国土空间总体规划》，本项目局部位于城镇开发边界内，不占用生态保护红线，不占用永久基本农田。
（2）环境质量底线
项目区域环境空气质量执行环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1（过渡阶段浓度限值）二类区标准，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域水质标准，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的1类区标准。项目所在地环境质量良好，本项目主要为太白湖生态修复综合治理工程，本项目的影响主要为施工期，通过采取各种废气、废水、噪声及固废措施后，能够做到污染物达标排放和有效处置，因此，项目运营后对区域环境影响较小，环境质量可保持现有水平，符合环境质量底线要求。
（3）资源利用上线
该项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，用水量不会达到资源利用上线。因此，该项目符合资源利用上线的要求。
（4）生态环境准入清单
根据济宁市生态环境委员会办公室《关于发布2024年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（济环委办〔2026〕5号），许庄街道属于重点管控单元。本项目与生态环境准入清单要求符合性分析见表 1-1。
表1-1 济宁市许庄街道生态环境准入清单符合性分析
	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	行政区划
	管控单元分类

	
	
	省
	市
	县
	

	ZH37081120001
	许庄街道
	山东省
	济宁
	任城区
	重点管控单元

	文件具体要求

	空间布局约束
	本项目情况
	符合性

	1.大气环境受体敏感重点管控区内加快推动重污染企业搬迁和环保改造。
2.大气环境布局敏感重点管控区内布局大气污染排放建设项目时，应充分评估论证区域环境影响。
3.生态保护红线应符合《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》及国家、省有关要求，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变土地用途。
4.一般生态空间原则上按限制开发区域的要求进行管理。
5. 饮用水水源一级保护区内不得新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，饮用水水源二级保护区内不得新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的，应依法予以拆除或者关闭。
	本项目为太白湖生态修复综合治理工程，不属于重污染企业；项目不在生态保护红线范围内，不在一般生态空间内，不在饮用水水源地保护区。
	符合

	污染物排放管控
	本项目情况
	符合性

	1.推进污水处理设施污泥安全处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。
2.南水北调沿线航行船舶产生的污水、垃圾，应在具备集中处理条件的港口等统一收集、统一处理，实行登记管理，不得将污染物直接排入河流或湖泊。
3.工业企业严格执行山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）排放要求。全面加强VOCs污染管控，石化、化工和涉及涂装的各重点行业加强对VOCs的收集和治理，确保废气收集率、治理设施同步运行率和去除率达到国家和省有关要求，加大汽油、石脑油、煤油以及原油等油品储运销全过程VOCs排放控制。加强移动源污染防治，逐步淘汰高排放的老旧车、船，严格控制柴油货车污染排放；严格落实扬尘污染防治各项措施。
4. 饮用水水源保护区内禁止设置排污口。
	本项目为太白湖生态修复综合治理工程，不属于工业企业，不在饮用水水源地保护区。施工船舶油污水收集后转运至岸上有处理能力的单位进行处理，不直接排入地表水体中；项目航道清淤疏浚产生淤泥，交由有处理能力的回收单位进一步处理。
	符合

	环境风险防控
	本项目情况
	符合性

	1.强化城镇生活污染防治，采取有效措施，减少污水处理厂检修期和突发事故状态下污水直排对水体水质的影响。
2.完善生活垃圾收集储运系统，全面推广密闭化收运。
3.加强对烧结、工业炉窑、医疗垃圾和危险废物焚烧有毒有害大气污染物排放企业的监管。
4.当预测到区域将出现重污染天气时，根据预警发布，按级别启动应急响应，落实各项应急减排措施。
5. 饮用水水源保护区应当按照要求设置保护区标志和隔离防护设施。
6.建设项目依法开展环境影响评价，应当严格遵守饮用水水源保护区的相关规定，充分考虑所涉饮用水水源保护区的生态环境保护需求。
	本项目为太白湖生态修复综合治理工程，不在饮用水水源地保护区。施工期产生的生活垃圾交由环卫部门定期收运处理。
	符合

	资源开发效率要求
	本项目情况
	符合性

	1.实施生活节水改造，禁止生产、销售并限期淘汰不符合节水标准的产品、设备。
2.新建高耗能项目能耗要达到相关要求。产生大气污染物的工业企业应持续开展节能降耗，持续降低单位GDP能耗及煤耗水平。因地制宜推进冬季清洁取暖，实现清洁能源逐步替代散煤。
3.禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的应限期淘汰或改用天然气、电或者其他清洁能源。
	本项目为太白湖生态修复综合治理工程，不涉及散煤、高污染燃料的使用。
	符合


本项目主要建设内容包括太白湖全域残荷芦苇杂草清理、环湖土壤污染治理与树木草坪生态修复、水生植被种植与水质净化工程、浮筒生产平台与水质监测设备布设、配套用房改造与疏浚生产航道、电力监控设施升级、渔业设备购置与生态净水水产投放等。项目运营期不涉及污染物排放。对照空间管控约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率要求情况，项目实施符合要求。
4、环保政策符合性分析
（1）与《山东省空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》的通知（鲁政字[2024]102号）符合性分析
表1-2项目与（鲁政字[2024]102号）的符合性分析
	文件要求
	本项目情况
	符合性

	严格环境准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，新、改、扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、规划水土保持审查、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。严格落实国家粗钢产量调控目标。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，有序引导高炉一转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢，到2025年，电炉钢占比达到7%左右。多措并举治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境，推动产业健康有序发展。
	本项目为太白湖生态修复综合治理工程，项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，符合国家和省相关政策要求。
	符合

	优化调整重点行业结构。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导钢铁、水泥、焦化、电解铝等产业有序调整优化。到2025年，2500吨/日水泥熟料生产线全部整合退出。2024年年底前，济宁、滨州、菏泽3市完成焦化退出装置关停；2025年6月底前，济南、枣庄、潍坊、泰安、日照、德州6市完成焦化退出装置关停，全省焦化装置产能压减至3300万吨左右。
	本项目为太白湖生态修复综合治理工程，不涉及左侧相关内容。
	符合

	开展传统产业集群升级改造。中小型传统制造企业集中的市要制定涉气产业集群发展规划，严格项目审批，严防污染下乡。针对现有产业集群制定专项整治方案，依法淘汰关停一批、搬迁入园一批、就地改造一批、做优做强一批。各市要结合产业集群特点，因地制宜建设集中供热中心、集中喷涂中心、有机溶剂集中回收处置中心、活性炭集中再生中心。
	
	符合

	优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。指导企业积极申报VOCs末端治理豁免。（省生态环境厅牵头）在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。
	本项目不涉及VOCs废气。
	符合


（2）与《关于印发市直部门大气污染治理技术导则（第六版）的通知》（济环指办【2023】4号）符合性分析
表1-3  项目与济环指办【2023】4号符合情况
	分类
	文件要求
	本项目情况
	符合性

	济宁市水利工程建设项目扬尘污染防治技术导则

	防治工程措施
	7.1 围挡工程
7.1.1 围挡工程包括地表施工场地围挡和建筑物立面围挡。
7.1.2 地表施工场地围挡一般采用定型彩钢板等硬质围挡，确有必要的采用砌体硬质围挡。
1.定型彩色钢板宜使用具备扬尘吸附功能的彩钢板，板面铺设仿真草坪。城区段高度不低于2.5m，非城区段高度不低于1.8m，底部应设置高30cm的防溢座，围挡和防溢座之间无缝隙。
2. 砌体硬质围挡城区段高度不低于2.5m，非城区段高度不低于1.8m；砌体硬质围挡公益广告展示面积不少于建筑围挡墙体总面积的三分之一；砌体围挡30m设一道伸缩缝，每3m设一内墙垛，20厚1:2.5水泥压光，围墙顶部和底座刷蓝色或灰色外墙涂料，中间刷白色外墙涂料。
3.围挡工程措施不得用于挡土、承重，不得倚靠围挡用于堆放物料，不得倚靠围挡做墙面设置临时工棚、食堂和厕所等。
4.现场围挡措施应定期进行维护，发现破损及时修复、更换。项目施工完成后，方可拆除围挡。
7.1.3 建筑物应结合安全立网设置带有扬尘防护功能的复合型密目式安全立网。
1.在建建筑物使用密目式安全立网进行围挡的，密目式安全立网的阻燃性能、外观尺寸、网目密度等指标要符合安全生产标准和防尘要求。
2.密目式安全立网封闭高度应保持高出作业层1.2m以上，立网规格不低于800目/100cm2。
3.密目式安全立网应用棕绳或尼龙绳绑扎在脚手架内侧，不得使用金属丝等不符合要求的材料绑扎。
4.应对密目式安全立网及时整理、维护，确保严密、清洁、平整、美观。
	本项目地表施工场地围挡采用具备扬尘吸附功能的定型彩钢板，板面铺设仿真草坪，高度不低于2.5m，底部设置高30cm的防溢座，围挡和防溢座之间无缝隙。
现场围挡措施定期进行维护，发现破损及时修复、更换。
项目不涉及建筑物施工。
	符合

	
	7.2 覆盖工程
7.2.1 施工现场裸露的易发生扬尘的场地和堆放的物料、土石方应采取覆盖措施。
7.2.2 施工区场内渣土应及时清运，不能及时清运的集中堆放。易扬尘的堆土使用不低于800目/100cm2规格的防尘网覆盖，粉状类物料采用封闭性材料覆盖。防尘网用棕绳或尼龙绳连接，搭接宽度不低于10cm，做到连接严密、牢固，发生破损应及时更换。
7.2.3 建筑垃圾日产日清，不能清运的集中堆放，使用不低于800目/100cm2）规格的防尘网覆盖。
7.2.4 工程应使用预拌混凝土和预拌砂浆，因特殊情况需现场搅拌的，因特殊情况需现场搅拌，应对搅拌场所进行封闭。
	施工现场堆放的物料、土石方采取覆盖措施。
工程使用预拌混凝土和预拌砂浆，不在现场搅拌。
	符合

	
	7.3 绿化工程
7.3.1 工程扰动范围内的规划绿化区应根据施工进度尽早完成土地整治和绿化美化等林草恢复措施，林草覆盖率符合《生产建设项目水土流失防治标准》（GB50434）的要求。
7.3.2 林草措施布局应符合生态和景观要求，优先配置乔灌草立体式结构，涉及农田林网的，林带结构应满足降风抑尘效果需求。
7.3.3 绿化工程设计应根据立地条件，因地制宜，适地适树（草），确定树草种、整地方式、栽种方法，优先采用乡土树草种。
7.3.4 施工完毕因季节原因暂时无法实施绿化工程措施进行防护的，应对裸露土地采取洒水、覆盖等管理措施。
	工程扰动范围内的规划绿化区根据施工进度尽早完成土地整治和绿化美化等林草恢复措施，林草覆盖率符合《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）的要求。林草措施布局符合生态和景观要求，配置乔灌草立体式结构，涉及农田林网的，林带结构满足降风抑尘效果需求。绿化工程优先采用乡土树草种。
	符合

	
	7.4 硬化工程
7.4.1 施工生活区内除临时绿化区域外，其他区域应采取硬化措施，确保区内无裸露表土。
7.4.2 加工工棚宜采取硬化措施。
7.4.3 施工区内的永久道路和施工区进出口应及早完成路基建设和路面硬化，临时交通道路应充分论证采取硬化的可行性，应采取混凝土、沥青混凝土、渣石、细石或其他功能相当的材料进行硬化，经论证不具备硬化条件的应采取喷淋洒水降尘措施，永久道路和临时道路均应布设相应的排水和沉沙设施。
	本项目不在现场设置施工生活区和加工工棚。
机械停放场采取硬化措施。
场内道路进行路面硬化，并配备洗车台等设施；使用雾炮及喷雾喷淋洒水降尘。
	符合

	
	7.5 土地复垦工程
7.5.1 水利工程建设项目应当节约集约利用土地，不占或者少占耕地；对依法占用的土地应当采取有效措施，减少土地损毁面积，降低土地损毁程度。
7.5.2 工程建设完成时应及时采取整治措施开展土地复垦，使其达到可供利用的状态，复垦的土地应当优先用于农业耕种。
7.5.3 土地复垦后因季节原则暂时无法采取耕种恢复植被覆盖的，应加强临时覆盖管护，确保复垦区内无裸露表土。
7.5.4 取土场（采石场）应根据土地复垦和水土保持要求进行植被恢复。
7.5.5 弃土场应在弃土完毕及时进行土地整治，按照土地利用方向进行复耕或者恢复林草措施。
	本工程不占用耕地，占地类型为水域及水利设施用地，工程完成后及时采取整治措施开展土地复垦。
	符合

	
	7.6 车辆冲洗
7.6.1 施工现场出入口设置4m×9m的自动洗车机，侧壁高1.2m，清水池的储水量不少于5 m3，满足连续冲洗的要求，设置自动补水装置，并设专人负责管理，工程竣工后方可拆除。
7.6.2 洗车台要承载100吨以上的重量。
7.6.3 在车辆驶进洗车机方向前3m处设置地感装置，在驶出方向前1m处设置道闸，车辆冲洗达到2分钟以上。
7.6.4 车辆驶离现场前，将轮胎和车身冲洗干净，确保不带泥上路。洗车台应配套建设二到四级沉淀池或其它循环处理设施，洗车污水经处理后循环使用。污泥定期清理，合理处置。
7.6.5 洗车台旁边应设置洗车注意事项告示牌。
7.6.6 施工车辆进出应做到“一不准进、三不准出”，即不合格车辆坚决不准进入建筑工地，超载、无遮盖、未冲洗干净车轮和车身的车辆坚决不准驶出工地。
	施工现场出入口设置自动感应式车辆冲洗设备，规格尺寸为9mx4m,侧壁高1.2m，清水池的储水量不小于5m3，满足连续冲洗的要求，设置自动补水装置，并设专人负责管理。洗车台承载100吨以上的重量。在车辆驶进洗车机方向前3m处设置地感装置，在驶出方向前1m处设置道闸，车辆冲洗达到2分钟以上。洗车台配套建设三级沉淀池，洗车污水经处理后循环使用。污泥定期清理，合理处置。洗车台旁边设置洗车注意事项告示牌。
	符合

	
	7.7 洒水喷雾
7.7.1 物料输送要采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机，易起尘物料传输过程要进行喷淋作业，最大限度抑制扬尘污染。
7.2.2 适合喷淋的物料堆场应设置固定式或移动式的喷淋设施，并符合下列规定：
1.喷淋设施的布置和选型应结合堆场面积、物料堆垛高度等条件综合确定。喷淋设施数量和供水压力应满足喷淋覆盖堆场全部区域的要求。
2.喷淋强度及频率应根据天气情况确定。原则上每天喷淋不少于4次，每次不低于20分钟。干燥、大风天气要加大喷淋频率，以不产生扬尘为目标。因物料特性，不适宜长时间喷淋抑尘的，报政府主管部门，申请采取其它抑尘措施。
3 .喷淋系统可采用集中控制和分散控制，以集中控制为宜。
7.7.3 围挡喷淋。在围挡内测设喷淋，高出围挡20厘m，喷头间距不大于3m。
7.7.4 道路喷淋。道路两侧设喷淋，高出地面不小于50厘m，喷头间距不大于3m。
7.7.5 基坑喷淋。在基坑周边临边防护设喷淋，高出临边防护20厘m，喷头间距不大于3m。
7.7.7 喷淋均采用雾化喷头，安装定时自动喷淋装置。喷淋系统2小时喷一次，每次10分钟。
7.7.8 土石方施工要配合含水量要求进行洒水，以杜绝扬尘。
7.7.9 拆除作业应配合洒水喷淋措施，抑制扬尘飞散；拆除工程尽可能采取机械化等缩短作业时间的拆除方式进行施工。
7.7.10 洒水喷淋设施应从施工起始即安装，并正常运行至施工结束为止。
	土方开挖工程使用雾炮及喷雾喷淋洒水降尘。
喷淋强度及频率应根据天气情况确定。
在围挡内测设喷淋，高出围挡20厘m，喷头间距不大于3m。
道路两侧设喷淋，高出地面不小于50厘m，喷头间距不大于3m。
喷淋均采用雾化喷头，安装定时自动喷淋装置。喷淋系统2小时喷一次，每次10分钟。
土石方施工要配合含水量要求进行洒水，以杜绝扬尘。
	符合

	
	7.8 运输覆盖
7.8.1 建筑物料在施工场地内部车辆转运的，装卸、运输过程应采取喷淋、覆盖或其它抑尘措施。使用传输带输送的，传输带、转载点和卸载点应当密闭，不能密闭的应采取抑尘措施。
7.8.2 进出施工区的运输车辆必须采取密闭或全覆盖措施，不得抛洒和泄漏。
	建筑物料转运的，装卸、运输过程中应采取喷淋、覆盖或其它抑尘措施。
进出施工区的运输车辆必须采取密闭或全覆盖措施，不得抛洒和泄漏。
	符合

	
	7.9 现场清扫
7.9.1 施工场地内的场地、施工道路等硬化区域应采取湿式清扫。
7.9.2 清扫频率根据具体情况确定，原则上每天湿式清扫不得少于2次。干燥、大风天气时要加大清扫频率，以保持路面清洁，不产生扬尘为目标。
7.9.3 施工现场应建立清扫保洁制度。配备专职保洁员定时保洁，确保无泥土、无污水、无垃圾，不起尘。
	施工场地内的场地、施工道路等硬化区域采取湿式清扫。清扫频率根据具体情况确定。施工现场建立清扫保洁制度。配备专职保洁员定时保洁，确保无泥土、无污水、无垃圾，不起尘。
	符合

	
	7.10 设备选型与日常管理
7.10.1 施工车辆及机械设备尾气排放应符合国家及地方规定的排放标准要求。
7.10.2 严禁使用大气污染物排放不合格的非道路移动机械及国家明令淘汰的工艺、设备和产品。
7.10.3 运输车辆应选用密闭车辆，或水泥、砂石等专用运输车辆。
7.10.4 渣土运输车辆应按照城管（城建）公安交警等部门规定的时间和路线运行。
7.10.3 洒水车辆应选用带高压冲洗功能的洒水车。
	施工车辆及机械设备尾气排放符合国家及地方规定的排放标准要求。严禁使用大气污染物排放不合格的非道路移动机械及国家明令淘汰的工艺、设备和产品。运输车辆选用密闭车辆。洒水车辆选用带高压冲洗功能的洒水车。
	符合

	监测监控预警措施
	8.1 监测监控系统设置
8.1.1 施工现场应配备扬尘监测设备，并符合以下规定：
1.施工现场应安装扬尘在线监测设备，扬尘面积＜2万平方米的设置1个、≤2＜10万平方米的每2万平方米不少于1个、≥10万平方米的最少5个，每增加5万平方米增加1个。并上传监测数据至视频监控平台，并入环保监管平台。
2.在线监测设备参数应符合《全市建筑工地、混凝土拌和站、大型堆场、码头扬尘自动监控设备安装技术要求》（济气综治办函〔2016〕63号）、《关于加强城市综合扬尘原PM10在线自动检测的通知》〔2019〕53号）要求。
8.1.2 施工现场应配备视频监控设备，并符合以下规定：
1.施工现场大门口、作业区应安装高清摄像头。摄像头采用高码流、720P以上分辨率，并具备防水、防尘等功能，保证图像清晰。
2.确保视频监控全覆盖、无盲区，全时段监控。
3.加强视频监控的维护，确保视频监控正常运行，不得影响对施工情况的实时监控和有关资料的调取，不得出现人为损毁现象。
4.冲洗平台的地感装置与洗车机、大门口摄像头互联，地感装置启动时拍照上传。
	施工现场按要求配备扬尘监测设备、视频监控设备，监测数据实时联网接入济宁市工地扬尘监管平台。
	符合

	
	8.2 监测内容与频次
8.2.1 扬尘监测内容应包括PM10和PM2.5，频次为确保24小时数据传输正常，数据存储时间3个月以上。
8.2.2 视频监控的监控内容应包括施工情况、扬尘防治情况等，满足24小时全时段监控要求，安装硬盘录像机用于存储图像，存储时间不少于15天。
	施工现场按要求进行扬尘监测设备和视频监控，视频信号实时接入市级智慧工地监管平台，录像存储时长不少于90天，不得遮挡镜头、断电、遮挡画面。
	符合

	
	8.3 预警等级与响应
8.3.1 对应重污染黄色、橙色和红色三级预警等级，相应实行3级响应。
1.当发布黄色预警时，启动Ⅲ级响应；
2.当发布橙色预警时，启动Ⅱ级响应；
3.当发布红色预警时，启动I级响应。
8.3.2 对应3级响应需采取相应的3级响应措施。
1.黄色预警Ⅲ级应急响应。加强施工现场、料场及弃土场等扬尘污染源的规范化管理。除涉及重大民生工程、安全生产及应急抢险任务外，停止可能产生扬尘的涉及土石方作业。主要施工道路和易产生扬尘区应增加机扫和洒水频次。
2.橙色预警Ⅱ级应急响应。加强施工现场、料场及弃土场等扬尘污染源的规范化管理，启动所有扬尘压减工程措施和管理措施。除涉及重大民生工程、安全生产及应急抢险任务外，停止可能产生扬尘的涉及土石方作业，施工工地还应停止建筑拆除、喷涂粉刷、护坡喷浆、混凝土搅拌等。主要施工道路和易产生扬尘区应增加机扫和洒水频次。
3. 红色预警I级应急响应。加强施工现场、料场及弃土场等扬尘污染源的规范化管理，启动所有扬尘压减工程措施和管理措施。除涉及重大民生工程、安全生产及应急抢险任务外，停止所有水利工程施工作业。增加场区机扫和洒水频次。
	施工单位严格按照相关要求进行预警等级和响应。
	符合


（3）与《济宁市水环境保护条例》（2021年版）符合性分析
表1-4 本项目与《济宁市水环境保护条例》（2021年版）的符合性分析
	序号
	工作方案规定
	项目情况
	符合性

	1
	第五十条 在污水管网覆盖范围内，建设项目应当建设雨水、污水分排设施。除楼顶公共屋面雨水排放系统外，阳台、露台排水管道应当接入污水管网。
	项目施工期生产废水产生量小，处理后回用于施工场地洒水降尘，不外排；施工船舶油污水收集后转运至岸上有处理能力的单位进行处理，不直接排入地表水体中；施工期生活污水依托周边公共卫生系统，定期环卫清运。
	符合

	2
	第五十一条 城镇排水设施覆盖范围内的排水单位和个人，应当按照国家有关规定将污水排入城镇排水设施。在雨水、污水分流地区，不得将污水排入雨水管网。
	
	

	3
	第五十二条 任何单位和个人不得向雨水收集口、雨水管道或者污水收集口、污水管道倾倒污物、垃圾等废弃物。禁止畜禽屠宰、餐饮、洗浴、洗涤、洗车经营者直接向外环境排放污水。餐饮业经营者应当设置隔油设施或者其他油污废水处理设施。
	
	

	4
	第五十四条 重点水污染物排放单位应当按照规定设置、管理排污口，在排污口安装标注排污单位名称和排放污染物的种类、浓度、数量等内容的标识牌，并建立污水排放台账。
向污水管网排放工业废水的单位应当在排水管线接入污水管网连接处设置检查井和标识牌。
	
	

	5
	第五十六条 任何单位和个人不得偷排、非法倾倒工业废水，以及通过稀释排放、溢流排放或者以不正常运行污水处理设施等方式逃避监管。
	项目不涉及前述违规行为
	符合


（4）与《济宁市大气污染防治条例》（2021年修正）符合性分析
表1-5 本项目与《济宁市大气污染防治条例》符合性分析
	序号
	工作方案规定
	本项目情况
	符合性

	1
	第十条 实行大气污染物排放浓度控制与重点大气污染物排放总量控制相结合的管理制度。市人民政府应当按照省人民政府下达的重点大气污染物总量控制目标，削减和控制排放总量。
新建、改建、扩建的建设项目，其新增的大气重点污染物排放量应当实施倍量替代。
	项目运营期均不涉及重点大气污染物排放。
	符合

	2
	第十一条 市生态环境主管部门负责本辖区大气环境质量监测和大气污染源监督监测，建立和完善大气环境监测网络。
市生态环境主管部门应当确定向大气排放污染物的重点排污单位。重点排污单位名单、相关责任人名单应当通过新闻媒体向社会公布。重点排污单位必须安装大气污染物排放自动监测设备，并与生态环境主管部门联网，按照生态环境主管部门要求运行管理。
	项目不属于重点排污单位。
	符合

	3
	第十四条 禁止新建、改建、扩建严重污染大气环境的项目。市工业和信息化主管部门应当会同市发展改革、生态环境、能源等主管部门，制定工业领域产业转型升级计划、严重污染大气项目退出计划，报市人民政府批准后向社会公布。
	项目不属于严重污染大气环境的项目。
	符合

	4
	第二十条 产生扬尘的单位应当实施扬尘污染防治措施。重点扬尘污染单位应当在作业区安装视频监控设备，并与行业主管部门及生态环境主管部门联网。
建设单位应当监督施工单位落实扬尘污染防治责任。造成扬尘污染的，建设单位与施工单位共同承担责任。
	施工扬尘采用喷淋洒水等降尘措施；运输车辆加篷盖、防止物料洒落。对运输过程中撒落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。
	符合


（5）与《环境保护部办公厅关于印发机场、港口、水利（河湖整治与防洪除涝工程）三个行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》（环办环评[2018]2号）的符合性分析
表1-6  与环办环评[2018]2号文的符合性
	序号
	环办环评[2018]2号文
	项目情况
	符合性

	1
	项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性
	本项目对太白湖进行生态修复及水质改善，项目的实施不改变原有的主体功能区划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划和生态环境保护规划，符合《济宁市水环境保护条例》要求
	符合

	2
	工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规政策另有规定的从其规定
	项目不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区。项目施工不会对水源地造成不良影响。
	符合

	3
	项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施。在采取上述措施后，对水环境的不利影响能够得到缓解和控制，居民用水安全能够得到保障，相关区域不会出现显著的土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生环境问题
	项目对太白湖进行生态修复及水质改善，对水质产生有利影响，施工时间较短，施工完成后通过生态恢复措施，能够恢复原有的水生态环境，不会对水环境产生不利影响。
	符合

	4
	项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸（坡、底）、生态修复、增殖放流等措施。在采取上述措施后，对水生生物的不利影响能够得到缓解和控制，不会造成原有珍稀濒危保护、区域特有或重要经济水生生物在相关河段消失，不会对相关河段水生生态系统造成重大不利影响
	项目不涉及鱼类等水生生物的洄游通道，对鱼类“三场”有一定的破坏作用，但是项目湖内的鱼类均为普通的鱼类，无珍稀濒危受保护等特殊的鱼类，项目建成后有利于改善鱼类生境，项目建成后，鱼类生境得到恢复，因此不会对水生生态系统造成重大不利影响。
	符合

	5
	项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度运行方案、生态修复等措施。对珍稀濒危保护植物造成不利影响的，提出了避让、原位防护、移栽等措施。对陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响的，提出了避让、救护、迁徙廊道构建、生境再造等措施。对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。在采取上述措施后，对湿地以及陆生动植物的不利影响能够得到缓解和控制，与区域景观相协调，不会造成原有珍稀濒危保护动植物在相关区域消失，不会对陆生生态系统造成重大不利影响
	项目为太白湖生态修复综合治理工程，不会对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响，项目区域不涉及珍稀濒危保护植物、陆生珍稀濒危保护动物。疏浚生产航道会对湖内水生生态造成一定不利影响，通过采取合理的施工方式，优化工程施工方案，减轻了对水生生态的影响。
	符合

	6
	项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响
	项目施工过程中对施工作业区设置围挡并覆盖篷布、防尘网等措施，施工结束后对临时占地进行表土恢复并进行绿化及复耕措施。施工期的废水、扬尘、废气、噪声、固体废物均采取了合理的治理措施。项目不涉及饮用水水源保护区或取水口。项目在施工工程会产生废土石方，运至施工材料场堆放，待施工结束后用于场地回填。项目航道清淤疏浚产生淤泥，由绞吸式挖泥船抽吸，抽吸的淤泥转移至运输车辆，交由有处理能力的回收单位进一步处理。在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响。
	符合

	7
	项目移民安置的选址和建设方式具有环境合理性，提出了生态保护、污水处理、固体废物处置等措施。针对蓄滞洪区的环境污染、新增占地涉及污染场地等，提出了环境管理对策建议
	项目不涉及移民安置。
	符合

	8
	项目存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险的，提出了针对性的风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求
	针对施工期太白湖内水质可能受到污染的环境风险，本次环评提出了针对性的风险防范措施及应急预案。
	符合


（6）与《济宁市水利工程建设项目扬尘污染防治技术导则》符合性分析
表1-7 与《济宁市水利工程建设项目扬尘污染防治技术导则》符合性分析
	分类
	具体要求
	项目情况
	符合性

	围挡
	施工现场应沿周边连续设置围挡，不宜有间断、敞开。要设置统一围挡，高度不低于2.5米。围挡立面应保持干净、整洁，定时清理。围挡应保证施工作业人员和周边行人的安全，且牢固、美观、环保、无破损。
	施工现场设置彩钢板围挡，高度为2.5m，设进出场大门。
	符合


	场地
	施工场区的主要道路应进行硬化（野外工程含泥结碎石、黏土压实）处理。施工场区内裸露场地应采用防尘网等覆盖，绿化或固化等扬尘防治措施。施工现场必须建立洒水清扫制度，专人负责定时对场地进行打扫、洒水，保洁，不得在未实施洒水等措施情况下进行直接清扫，确保场区于净。
	项目施工场区主要道路已做硬化处理，裸露场地覆盖防尘网。施工现场配备洒水车、雾炮机等扬尘防治设备，采用喷淋、覆盖、绿化、封闭等综合降尘措施。易产生扬尘的加工采取湿法作业。易扬尘材料的运输采取覆盖、包装防尘措施或采用密闭化车辆。加强对工程运输车辆的管理。
	符合

	车辆
冲洗
	工地车辆出入口应设置车辆自动冲洗装置。特殊情况下，可采用移动式冲洗设备。施工场所车辆出口30m以内路面上不应有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘材料，严禁车辆带泥上路。车辆冲洗宜采用循环用水，污水不得直接排入市政管网、河流、湖泊或已建成的水库，沉淀池、排水沟中积存的污泥应定期清理。
	施工场地出入口处设洗车台，对车轮进行冲洗，防止车轮起尘。冲洗废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。
	符合

	物料堆土存放
	施工现场严禁露天存放砂、石、石灰、粉煤灰等易扬尘材料，应存放在库房内或严密遮盖。砂、石等散体材料应集中堆放且覆盖；场内装卸、搬运易扬尘材料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷或抛洒；其他细颗粒建筑材料应封闭存放。土方堆放时，应采取覆盖防尘网、绿化等防尘措施，并定时洒水，保持土壤湿润；备土期间的堆土（湿土须翻晒），要适当采取措施，保证不起尘。钢材、木材、周转材料等物料应分类分区存放，场地应采取硬化或砖、焦渣、碎石铺装等防尘措施。
	施工所需建筑材料集中分区存放且覆盖；运转均采取严密遮盖，定时洒水。
	符合

	




建筑垃圾处置
	施工现场建筑垃圾应集中、分类堆放，严密遮盖，及时清运。应采取先洒水降尘后清扫的作业方法，并使用封闭式管道或装袋（或容器）合理清运，严禁高处随意抛撒。施工现场内严禁随意丢弃和焚烧各类废弃物。施工场地的遗弃物、废油等应进行预处理后，采用专用车辆运输到指定地点集中处理。污水须排入当地的排污管道或经集中净化处理后排出，严禁将未达到排放标准的污水直接排放至市政管网、江河或其它水体中。
	施工现场建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，及时清运。施工废水经临时沉淀池处理后全部用于建筑工地洒水防尘；施工船舶油污水收集后转运至岸上有处理能力的单位进行处理，不直接排入地表水体中；施工期生活污水依托周边公共卫生系统，定期环卫清运。
	符合

	




施工场区降尘处置
	施工现场应配备必要的扬尘防治设备、机具、材料等，采取喷淋、覆盖、绿化、封闭等综合降尘措施。木材、石材等易产生扬尘的加工作业，应在封闭的加工棚内加工或采取湿法作业等防尘措施。易扬尘材料的运输应采取覆盖、包装防尘措施或采用密闭化车辆。施工现场工程车辆、运输车辆应达标排放、限速行驶，减少扬尘污染。
	施工现场配备洒水车、雾炮机等扬尘防治设备，采用喷淋、覆盖、绿化、封闭等综合降尘措施。易产生扬尘的加工采取湿法作业。易扬尘材料的运输采取覆盖、包装防尘措施或采用密闭化车辆。加强对工程运输车辆的管理。
	符合

	
建筑物工程降尘处置
	建筑物工程施工应定期洒水降尘，具备条件的应配备洒水车、雾炮机等设备。土石方及桩基施工扬尘防治应符合以下要求：土方作时临时道路应采取降尘措施，确保临时道路不扬尘。
	施工现场配备洒水车、雾炮等设备。土方作业时临时道路采取洒水降尘措施。
	符合

	







土石方工程降尘处置
	土石方作业应及时采取洒水、覆盖措施，缩短开挖和回填时间。无法及时外运的土石方应集中堆放，并用防尘网等进行覆盖。堤防、道路、桥梁、砌石、截渗墙及其他土石方工程施工扬尘防治应符合以下要求：灰土的拌和宜采用厂拌法，采用路拌法时应采取降尘措施，减少对周边环境的影响。清基清表、堤防填筑、路面切割、路面铣刨、石材切割、清扫施工等作业时，应采取喷（洒）水等降尘措施。堤防填筑完成段要及时覆盖，或定期洒水处理，防治扬尘产生。运距在500m以上的土料运输车辆应加盖顶棚，封闭运输。绿化工程产生的垃圾应及时清除，主要干道、景观地区及繁华地区应当天清理干净。
	土石方作业采取洒水、覆盖等措施。清扫施工作业时，采取喷（洒）水等降尘措施。运距在500m以上的土料运输车辆加盖顶棚，封闭运输。绿化工程产生的垃圾及时清除。
	符合

	拆除工程降尘处置
	整理破碎构件、翻渣和清运拆除垃圾时，应采取洒水或喷淋措施。被拆除建筑物产生的建筑垃圾，应及时清运。不能及时清运的，应采用防尘网覆盖，并定期洒水保持湿润。负责拆除的施工单位，应将拆除过程中产生的建筑垃圾和其他垃圾分类存放、分类运输。
	清运拆除垃圾过程采取洒水或喷淋措施抑尘，拆除过程中产生的建筑垃圾和其他垃圾分类存放、分类运输。
	符合

	料场及堆土场地降尘处置
	料场堆土场地应采取地面喷水、固化硬化、覆盖防尘网等有效措施防止场地扬尘；对超过1个月不能使用的，应采取绿化防尘措施。采取绿化防尘措施的料场堆土场地在未进行绿化施工期间，应每天洒水一至两次；风速达到5级以上天气时应及时洒水防尘或加以覆盖。
	临时堆土区采取绿化防尘措施，每天洒水一至两次；风速达到5级以上天气时及时洒水防尘或加以覆盖。
	符合


（7）与关于划定禁止使用高排放非道路移动机械区域的通告符合性分析
表1-8 与关于划定禁止使用高排放非道路移动机械区域的通告符合性分析
	通告规定
	本项目情况
	符合性

	一、适用范围
本通告所指非道路移动机械为：工程机械（含装载机、推土机、压路机、沥青摊铺机、非公路用卡车、挖掘机、叉车等）材料装卸机械、工业钻探设备、机场地勤设备、空气压缩机、发电机组、渔业机械、场内车辆等装配有发动机的移动机械和可运输工业设备。
二、禁止使用高排放非道路移动机械区域
第一阶段：许庄街道办事处行政管辖范围内；石桥镇行政管辖范围内（除南二环路以南区域）；太白湖新区区域内所有施工工地、工矿企业、港口码头等重点场所。
第二阶段：太白湖新区行政管辖范围内。
三、实施时间及管理要求
（一）第一阶段，自2026年1月1日起。太白湖新区行政区域内禁止使用国一及以下排放标准非道路移动柴油机械和国三及以下排放标准场内柴油车辆；施工工地、工矿企业、港口码头等重点场所禁止使用国二及以下排放标准或超过《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）Ⅲ类限值的机械。
（二）第二阶段，在第一阶段基础上，自2027年7月1日起。太白湖新区所有区域禁止使用国二及以下排放标准或超过Ⅲ类限值的非道路移动机械。
四、其他要求
（一）鼓励使用电动或氢燃料电池非道路移动机械。
（二）在禁高区内，在用燃油机械应当安装实时定位装置，并与生态环境部门联网；在施工工地、工矿企业、港口码头等重点场所，开展进出场（厂）登记，有关部门按职责分工负责。（三）执行应急抢险救灾任务时使用的非道路移动机械不受禁用限制。
	本项目严格按照“禁止使用高排放非道路移动机械区域的通告”要求进行执行。
	符合


（8）与《山东省南水北调工程沿线区域水污染防治条例》符合性分析
《山东省南水北调工程沿线区域水污染防治条例》中规定：“第十四条 实行沿线区域分级保护制度，根据南水北调工程调水水质的要求，将沿线区域划分为三级保护区：核心保护区、重点保护区和一般保护区。核心保护区是指输水干线大堤或者设计洪水位淹没线以内的区域。重点保护区是指核心保护区向外延伸十五公里的汇水区域。一般保护区是指除核心保护区和重点保护区以外的其他汇水区域。”
本工程位于北湖省级旅游度假区，属于重点保护区域。本项目与南水北调东线工程位置关系见附图9。
《山东省南水北调工程沿线区域水污染防治条例》中提到“核心保护区内不得设置排污口；原有的排污口应当于调水前拆除。重点保护区内应当严格限制设置排污口。“核心保护区内除建设必要的水利、供水、航运和保护水源的项目外，不得新建、改建、扩建其他直接向水体排放污染物的项目；原有的直接向水体排放污染物的项目，应当于调水前拆除或者迁移。重点保护区内不能做到稳定达标排放的污染严重的企业或者生产线，应当依法予以关闭、搬迁或者停止运行。
本工程范围内无企业入河排污口，该项目太白湖生态修复综合治理工程，项目施工废水经临时沉淀池处理后全部用于建筑工地洒水防尘；施工船舶油污水收集后转运至岸上有处理能力的单位进行处理，不直接排入地表水体中；施工期生活污水依托周边公共卫生系统，定期环卫清运。运营期不产生废水。因此该项目满足《山东省南水北调工程沿线区域水污染防治条例》中有关的各项环保要求。
（9）与南水北调工程的关系
南水北调东线工程山东段水质保证方案的总体思路是：实行污染治理、污水资源化与河流生态恢复并重的“三保险策略”。即以每个小流域为控制对象，在综合采用工业结构调整、清洁生产、点源再提高工程、城市污水处理厂及其配套管网建设、面源污染治理，清淤疏浚等治污措施的同时，因地制宜，充分利用闲置荒地及废弃河道，建立中水调蓄设施，合理规划污水回用工程，实现污水就地资源化，非汛期污水不再进入干线，彻底解决污水出路，减少输水干线水质污染的风险，同时，通过人工复氧、湿地建设等措施对河流生态恢复过程进行主动干预，使之向提高自净能力，改善水质，恢复自身应有的生态功能的有利方向尽快转变，从而确保山东段水质达到Ⅲ类水质标准。
本工程位于北湖省级旅游度假区，本项目所在地属于南四湖流域的核心保护区。区域内废水排放执行《流域水污染物综合排放标准第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2023）核心保护区域排放限值的同时需满足地方要求。项目施工废水经临时沉淀池处理后全部用于建筑工地洒水防尘；施工船舶油污水收集后转运至岸上有处理能力的单位进行处理，不直接排入地表水体中；施工期生活污水依托周边公共卫生系统，定期环卫清运。不会对周围地表水环境造成不利影响。综上，本项目对南水北调工程影响很小。
[bookmark: br30]综上所述，本项目符合国家相关环保要求。
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二、建设内容
	地理位置
	本工程位于北湖省级旅游度假区，西北边界起点：东经116度34分10.579秒，北纬35度19分42.005秒；东北边界：东经116度37分3.459秒，北纬35度19分57.145秒；中心坐标：东经116度35分30.762秒，北纬35度18分51.794秒；西南边界：东经116度34分28.655秒，北纬35度17分33.928秒；本工程拟对太白湖 22km2全域（含16km2水域）开展生态系统保护与修缮。
工程具体位置见附图1。

	项目组成及规模
	1、工程内容
本项目工程组成详见下表。
表2-1 项目组成一览表
	项目
	主要建设内容

	主体工程
	全域生态基底修复与清理工程
	对太白湖22km2 全域（含16km2 水域）开展生态系统保护与修缮，清理淤泥中带菌残败荷花及周边入侵性芦苇、杂草共 8000 亩，消除内源污染，恢复湖泊自然基底条件。

	
	环湖陆域生态环境治理工程
	治理范围包括环湖浅滩湿地带800亩、西侧生态涵养林带600 亩、东侧农业衔接区600亩，与水生态治理区域无缝衔接，实现 “水陆统筹”；补植12000 株枯死树木、修复1500000m2草坪秃斑，重构陆域绿色生态屏障。

	
	环湖陆域生态环境治理
	开展水质净化工程，补植太空莲36号5000亩、微山湖红荷3000 亩，重构稳定水生植被群落；种植其他水生植物50万m2 ，同步搭建2个5000m2 浮筒生产平台、布设30个浮筒型水质监测设备，实现水生态动态监管。

	
	生态净水型水产生态调控工程
	合理购置渔业生产配套设备，在水域投放银鱼、南美白对虾等生态净水型水产，通过生物调控提升水体自净能力。

	配套工程
	改造配套用房1500m2 ，疏浚生产航道5Km；提升改造生产路 10Km，开展区域电力设施及线路改造，升级维护监控设备。

	公用工程
	给水
	工程附近水源丰富，施工用水从工程区附近符合施工水质要求的河道中抽取；生活用水为卫生设施用水，使用附近公共设施。

	
	排水
	施工废水经临时沉淀池处理后全部用于建筑工地洒水防尘；
施工期生活污水依托周边公共卫生系统，定期环卫清运。

	
	供电
	用电由附近供电线路接入。

	临时工程
	施工便道
	依托现有环湖步道作为核心作业通道，在植被修复区、监测设施区增设3处临时作业入口，避免新增通道对生态空间的扰动。不新增设施工便道。

	
	临时设施
	设2处临时机械停放场，占地面积2000m2；不单设生活区。

	
	施工材料临时堆放区
	设4处施工材料临时堆放区，占地面积1000m2。

	
	临时沉淀池
	设6处临时沉淀池，1处隔油池，占地面积200m2。

	环保工程
	废气
	①施工扬尘防护措施：堆土集中堆放，采用防尘网覆盖，设置围挡；不设混凝土拌和工序。
②交通扬尘防护措施：配备洒水车，定期洒水，道路要及时清渣；多尘材料在运输过程中，应采取帆布覆盖措施。
③燃油机械废气：机械设备安装尾气排放净化设备，使尾气达标排放；采用优质、污染小的燃料。

	
	废水
	①施工机械冲洗废水经隔油处理，砂石料加工冲洗废水经沉淀池处理后，用于洒水降尘；
②施工期生活污水依托周边公共卫生系统，定期环卫清运。

	
	固废
	①项目航道清淤疏浚产生淤泥，由绞吸式挖泥船抽吸，抽吸的淤泥转移至运输车辆，交由有处理能力的回收单位进一步处理。 
②项目在施工工程会产生废土石方，运至施工材料场堆放，待施工结束后用于场地回填。 
③残败荷花、入侵性植被等运至指定地点统一处理；
④生活垃圾交由环卫部门定期收运处理；
⑤隔油池废油、施工船舶油污水待施工结束后委托有资质的单位处置。

	
	噪声
	施工期间选用低噪声设备和工艺，采用减震装置。合理安排施工运输车辆的行走路线和行走时间。对工程治理居民区附近采取设置交通指示牌、禁止夜间施工等措施，采取移动隔声屏防护。

	
	生态
	优化施工场地、严格控制施工作业范围；加强施工人员环保意识的宣传工作，禁止施工人员破坏涉及用地以外的植被；项目完工后清理施工现场，拆除施工场地，对临时用地及时进行生态恢复。

	移民安置
	本工程不涉及拆迁和移民安置。


二、建设规模
1、工程任务
本项目通过太白湖全域淤泥残荷与入侵物种清理、环湖陆域生态治理、水生植被群落重构及水质动态监管等系统性工程，实现太白湖全域生态系统保护与修缮，达到提升生物多样性、增强湖泊水体自净能力、改善湖泊水质的目的，有效保障太白湖及周边流域水环境质量，显著提升区域生态景观效果，为当地环境生态修复与综合治理提供示范作用，对于改善当地居民生活环境、增强公众生态环保意识、促进区域生态与社会协调发展起到重要作用。
2、建设内容
本工程拟对太白湖22km2全域（含 16km2水域）开展生态系统保护与修缮，具体内容包括清理淤泥中带菌残败荷花及周边入侵性芦苇、杂草共8000亩；土壤污染治理工程，包括环湖浅滩湿地带 800 亩，太白湖西侧生态涵养林带 600 亩，东侧农业衔接区 600 亩，与水生态治理区域无缝衔接，实现“水陆统筹”，补植 12000 株枯死树木、修复 1500000 m2草坪秃斑，重构陆域绿色生态屏障；水质净化工程，包括补植太空莲 36 号 5000 亩、微山湖红荷 3000 亩重构稳定水生植被群落，其他水生植物种植 50 万m2 ，同步搭建 2 个 5000m2浮筒生产平台、布设 30 个浮筒型水质监测设备，实现水生态动态监管；配套工程，包括配套用房改造 1500m2，疏浚生产航道 5Km；提升改造生产路 10Km，区域范围内电力设施及线路改造，升级维护监控设备；同时合理购置渔业生产配套设备，并在水域投放银鱼、南美白对虾等生态净水型水产。
表2-2 项目工程量一览表
	序号
	主要构筑物
	单位
	数量

	1
	清理淤泥中带菌残败荷花及周边入侵性芦苇、杂草
	亩
	8000

	2
	种植蜈蚣草、黑麦草等超富集植物，投放功能性微生物菌剂等
	亩
	2000

	3
	全域补植枯死树木
	株
	12000 

	4
	全域修复草坪秃斑
	m2
	1500000

	5
	补植太空莲36号
	亩
	5000

	6
	补植微山湖红荷
	亩
	3000

	7
	种植其他水生植物
	m2
	50万

	8
	搭建5000m2 浮筒生产平台
	个
	2

	9
	布设浮筒型水质监测设备
	个
	30

	10
	疏浚生产航道
	Km
	5

	11
	提升改造生产路
	Km
	10

	12
	改造配套用房
	m2
	1500

	13
	电力设备及线路改造
	/
	区域内

	14
	生态水产投放
	/
	区域内


3、主要施工设备
项目施工期主要机械设备见下表。
表2-3 项目施工主要设备一览表
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	打夯机
	台
	3
	/

	2
	自卸汽车
	辆
	6
	/

	3
	推土机
	台
	5
	/

	4
	挖掘机
	台
	4
	/

	5
	压路机
	台
	3
	/

	6
	撒布机
	台
	3
	/

	7
	生产船
	艘
	8
	/

	8
	绞吸式挖泥船
	艘
	2
	/

	9
	泥浆泵
	台
	6
	/

	10
	巡逻无人机
	台
	5
	/

	11
	渔业生产配套设备
	项
	1
	运输桶、投放网兜、 计数盆、拖网、地笼、诱捕灯等

	12
	陆域绿化修复配套
	项
	1
	枯 树 枯 枝 清 理 机 械、升降机、粉碎机等




	总平面及现场布置
	[bookmark: _Toc52813362]一、工程布局情况
1、工程总平面布置
总平面布置：为规范工程空间规划布局，强化各环节协调衔接，结合太白湖 22km2全域“ 16km2水域+6km2陆域”的空间特征，遵循生态优先、功能适配、集约高效等核心原则，构建“分区明确、要素协同、流线顺畅 ”的总平面布局体系，具体如下：
（1）功能分区布局
以生态系统完整性为核心，划分为功能区，实现生态修复与配套功能的精准适配：
①水域生态修复区
覆盖 16km2全域水域，作为工程核心区域，重点布局8000 亩水生植被补植带，同步划定生态水产投放区，形成“植物净化+生物滤食 ”的协同净化空间。
②监测设施区
采用“水域布点+陆域建站”模式，水域核心区按“十字型”分布 2 个5000m2 浮筒生产平台（间隔 3-4km）配套 30 个浮筒型水质监测设备（0.5km2/个，网格状覆盖进水口、植被密集区等关键点位）；
③陆域绿化修复区
聚焦 6km2环湖陆域，同步统筹 2000 亩土壤治理（含环湖浅滩湿地带800 亩、太白湖西侧生态涵养林带 600 亩、东侧农业衔接区600 亩），沿环湖带构建“乔木+地被”双层生态屏障：补植 12000 株垂柳、国槐等乡土乔木（沿步道两侧间距 5m 布置），修复 150000m2 草坪斑秃，同步设置生态缓冲带，衔接水域与陆域生态系统。
二、施工布置情况
1、施工总布置原则
根据场地条件及工程布局，按以下原则进行施工总布置规划。
（1）工程布置充分利用工程所在地区社会、自然条件，利用附近沿途村镇现有的金融、邮电及商业等为本工程施工服务，现场不再考虑设置相应的施工人员各种服务设施。
（2）生活区与施工区应保持一定距离，以保持生活环境的相对安静，利于职工生活与休息。
（3）施工总布置规划从有利于施工生产、方便生活，相对集中的要求出发，根据现场实际条件，因地制宜地进行。尽量利用现有空闲地，使施工布置少用临时征地，不用永久征地，并有利于耕地和环境保护。
（4）充分利用当地可为工程服务的建筑、加工制造、修配及运输企业。
2、施工布置
（1）施工条件
施工供水：施工用水从工程区附近符合施工水质要求的河道中抽取；生活用水为卫生设施用水，使用附近公共设施。
施工用电：施工用电从经过施工场地附近的供电线路接入。
（2） 施工临时道路
依托现有环湖步道作为核心作业通道，在植被修复区、监测设施区增设3处临时作业入口，避免新增通道对生态空间的扰动。不新增设施工便道。
（3） 施工临时设施
本工程所需仓库较少，施工临时设施主要为机械停放场，机械停放场就近设置。由于工程项目距当地县市较近，市、县内均可为工程提供一定程度的加工、修理服务。在满足工程施工需要的前提下，本着精简现场机修设施的原则，不再专设修配厂。在机械停放场内可搭建移动板房作为机械修配间，配备一些简易设备，承担施工机械的小修保养。
本工程共设置2处临时机械停放场，布置在工程区内已征用的空地上。
（4）施工生活区
生活区租用项目周边房屋，不再单独布设生活区。
三、工程占地及移民安置
1、工程占地
（1）永久占地
本工程所占永久占地类型为水域及水利设施用地，不涉及农用地和宅基地。
（2）临时占地
临时占地主要是满足施工布置和施工要求占用的土地，在工程完成后按原地 类进行恢复。施工过程产生的土方、淤泥，一经产生就装车并外运，做到日产日清，不在施工区堆放，工程临时占地主要为施工材料临时堆放、施工机械停放、临时沉淀池等。
表2-4  施工临时占地统计表
	序号
	临时工程
	占地面积（m2）
	占用期（月）

	1
	施工临时设施
	2000
	20

	2
	施工材料临时堆放
	1000
	20

	3
	临时沉淀池、隔油池
	200
	10


2、移民安置
本工程不涉及新增建设用地，不进行农村移民安置规划；不涉及居民房屋搬迁，没有生活安置人口。

	施工方案
	一、施工条件
（1）施工场地供水、供电条件
施工供水：施工用水从工程区附近符合施工水质要求的河道中抽取；生活用水为卫生设施用水，使用附近公共设施。
施工用电：施工用电从经过施工场地附近的供电线路接入。
（2）主要建筑材料及当地资源
本工程主要建筑材料为土料、砂石料、油料等，均可在当地建材市场购运；所用柴油、汽油可到附近加油站采购。
石料应抗风化性能良好，抗压强度不低于40MPa，软化系数不低于0.70，无尖角薄边，在水流顶冲部位的水下抛石中不宜使用重量不30kg的块石，还应满足其他相关规范的要求。
二、施工时序、建设周期
施工时序：工程建设过程中，①生态优先原则：以太白湖 22km²全域（含 16km²水域）生态系统保护与修复为核心，所有建设内容优先服务于水生态重构、土壤治理、陆域绿化修复，确保“清理-补植-监测 ”全环节契合生态系统稳定需求。②系统协同原则：统筹水域植被修复（如荷花补植）、浮筒生产平台搭建、监测网络构建等内容，实现“水生植被-水质监测 ”的联动，形成“修复+生产 ”的生态协同体系。③功能适配原则：现有建筑改造需适配功能需求，浮筒平台与监测设备布局充分匹配水域生态动态监管的空间与技术要求。④集约高效原则：优化陆域绿化修复（土壤治理、补植树木、修复草坪）与设施建设的资源配置，在满足生态修复需求的前提下，最大化利用现有建筑与空间，避免重复建设。⑤本项目施工进度安排，所有水域相关施工工序均合理规划在非主汛期开展，杜绝汛期进行水域作业。主汛期来临前，全面停止水域施工，完成施工机械转移、作业人员撤离，做好现场临时防护；汛后核查施工区域水位、底质及设备状态，达标后有序恢复施工。基于以上施工部署及安全保障措施，本工程无需制定专项度汛施工措施，仅落实汛期停工期间的安全管护工作。
建设周期：本项目建设期为2年，计划于2026年5月前完成各项前期准备工作，2026 年6月开始施工建设，2028年6月完成建设。
表2-5 项目实施进度表
	主要工程内容
	2026年
	2027年
	2028年

	
	5月
	6月
	7-9月
	10-12月
	1-3月
	4-6月
	7-9月
	10-12月
	1-3月
	4-6月

	完成可行性研究报告、项目立项等前期咨询报告编制及报批工作，完成施工前准备工作
	■■■
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	清理淤泥中带菌残败荷花及周边入侵性芦苇、杂草
	
	
	
	■■
	■■■
	
	
	
	
	

	疏浚生产航道、提升改造生产路、改造配套用房、电力设备及线路改造
	
	■■
	■■■
	■
	
	
	
	
	
	

	搭建5000m²浮筒生产平台、布设浮筒型水质监测设备
	
	
	■■
	■■■
	■
	
	
	
	
	

	种植蜈蚣草、黑麦草等超富集植物，投放功能性微生物菌剂
	
	
	
	
	
	■■■
	■
	
	
	

	全域补植枯死树木、修复草坪秃斑
	
	
	
	
	
	■■
	■■
	
	
	

	补植太空莲36号、微山湖红荷及其他水生植物
	
	
	
	
	
	
	■■■
	■
	
	

	生态水产投放
	
	
	
	
	
	
	
	■■■
	
	

	项目整体调试、生态系统稳定性监测、竣工资料整理
	
	
	
	
	
	
	
	
	■■
	■■■

	备注说明：■代表该季度实施；■■ 代表该季度重点实施；■■■ 代表该季度全面实施。


三、施工工艺
（一）全域生态基底修复与清理工程
 （1）前期勘察与规划：工程启动前，组建专业勘察团队，采用无人机航拍结合人工实地勘测的方式，对太白湖 16km²水域进行全域排查。利用GIS 技术绘制有害植被分布热力图，明确带菌残败荷花、入侵性芦苇等物种的分布范围。根据勘察结果，将水域划分为 3 个作业区（每区约2667 亩），每个作业区设置 1 个临时转运码头，规划作业船航行路线（避开鸟类栖息地及鱼类产卵区），制定“分区推进、逐片清理 ”的施工计划，确保清理工作有序高效。 
（2）设备部署与人员配置：各作业区配备运输船及30人专业作业班组，配齐割草、打捞、防护等工具，负责全区域植被清理，重点对岸边、浅滩、机械作业难以覆盖的死角进行精细化处理。同时，在每个作业区边界设置高度 1.2m的环保尼龙网防护散围栏，防止植被碎渣漂浮至其他区域造成二次污染；另配备无人机（搭载高清摄像头），用于实时巡检作业进度与死角排查，辅助人工团队高效开展工作。
（3）清理、转运：采用“人工割除-集中收集-转运 ”的闭环流程。第一步，人工团队使用大功率手持割草机，从作业区外围向内部推进，将植被茎秆从根部以上 5cm 处切断，避免残留茎段再次萌发；第二步，通过人工打捞、转运工配合，将切割后的植被快速收集至密闭式临时存储箱（配备防渗漏内衬），防止汁液渗漏污染水体；第三步，运输船定期将收集的植被转运至陆域，卸入岸边等候的密闭运输车辆内，转运过程中采用防水油布全覆盖，避免沿途散落，外运至合规处置场所处理。
（二）环湖陆域生态环境治理工程
（1）全域地力提升与生态植被重构
生物修复：种植蜈蚣草、黑麦草等超富集植物，投放功能性微生物菌剂，降解农药残留、改良土壤微生物结构。
物理改良：对板结土壤深耕松土（20-30cm），掺入河沙、腐熟有机肥；清理零星建筑垃圾，客土置换回填优质耕作层（厚度≥30cm）。
（2）树木补植与草坪修复
1）场地清理与土壤改良
树木补植区：清理枯死树木残体（包括树干、树根），转运至岸边等候的密闭运输车辆内，转运过程中采用防水油布全覆盖，避免沿途散落，外运至合规处置场所处理。对土壤板结区域采用机械深翻（深度 40-50cm）。
草坪修复区：清除秃斑区域的杂草、枯草及碎石，转运至岸边等候的密闭运输车辆内，转运过程中采用防水油布全覆盖，避免沿途散落，外运至合规处置场所处理。采用旋耕机浅翻土壤（深度 15-20cm）；土壤积水区域开挖盲沟（间距 5m、深度 30cm），铺设陶粒排水层，提升排水能力。
2）苗木预处理
苗木处理：苗木运输过程中进行保湿包裹，避免根系失水；种植前将苗木根系浸泡在生根剂溶液（浓度 500mg/L）中 2-3 小时，修剪破损根系与过密枝条，减少水分蒸发。
3）树木补植技术流程
种植穴开挖：根据苗木规格确定种植穴尺寸，常规树种穴径80-100cm、深度 60-80cm，耐盐碱树种穴径扩大至 120cm，底部铺设 10cm 厚碎石排水层；种植穴间距根据树种特性调整，阔叶树间距 3-4m，针叶树间距2-3m，形成合理林分结构。
定植作业：采用“三埋两踩一提苗 ”种植法，先在穴底填入 10cm 厚改良土，放入苗木调整根系舒展，再分层填土并夯实，最后轻轻提拉苗木，确保根系与土壤紧密结合；种植深度以苗木原土痕线与地表平齐为准，避免过深或过浅。
浇水固根：定植后立即浇灌定根水，采用滴灌方式缓慢浇水，确保水分渗透至根系深处（深度 50cm）；浇水后在地表覆盖 5cm 厚秸秆或地膜，减少水分蒸发，抑制杂草生长。
4）草坪修复技术流程
草坪铺设：采用机械平整基底与人工铺设草皮相结合的方式，草皮铺设密度控制在每平方米 1.2-1.5 块（根据草皮规格调整）；铺设时确保草皮拼接紧密、表面平整，缝隙控制在 1-2cm，铺设后用细土填充缝隙并轻轻镇压，确保草皮与基底土壤紧密接触；针对大面积破损区域，采用分段铺设、同步镇压的方式，提升铺设整体性。
后期保湿养护：铺设后立即铺设遮阳网，避免强光直射导致草皮失水枯萎。
5）后期养护阶段
①树木养护措施
灌溉管理：定植后 1-3 个月为关键浇水期，每月浇水 2-3 次，保持土壤湿润；3 个月后根据天气情况浇水，干旱季节每月浇水 1 次，雨季及时排水防涝。
施肥管理：种植后 6 个月施入第一次追肥，采用穴施方式，每亩施复合肥（氮磷钾比例 2:1:2）50kg；第二年春季再施一次萌芽肥，促进枝条生长。
病虫害防治：采用“预防为主、综合防治 ”原则，定期巡查树木生长状况，春季喷洒石硫合剂进行杀菌消毒，夏季针对天牛等虫害，采用树干注射杀虫剂（如吡虫啉）的方式防治；同时保护啄木鸟等天敌，构建生态防治体系。
修剪整形：种植后第一年冬季进行轻度修剪，去除病弱枝、过密枝，培养合理树形；后续每年冬季修剪一次，提升树木通风透光性。
②草坪养护措施
灌溉管理：保持草皮根系层土壤湿度在60-70%，采用微喷灌系统定时浇水，根据天气干旱程度调整灌溉频率，雨天及时排水防涝。
修剪管理：草坪高度达到 8-10cm 时进行第一次修剪，留茬高度 5cm；后续每周修剪一次，留茬高度保持在4-6cm，避免过度修剪损伤草坪。
（3）监测体系构建
①搭建 2 个 5000m²浮筒生产平台，集成水质监测模块；
②布设 30 个浮筒型水质监测设备，实时采集 pH、溶解氧、氨氮等指标，数据无线传输至后台。
（三）环湖陆域生态环境治理
（1）苗种选育与培育
苗种选择严格遵循“乡土优先、适生适配 ”原则，选用经山东省水产技术推广总站检疫合格的土著物种。挺水植物选择太空莲 36 号、微山湖红荷，这两种品种具有耐寒、耐旱、生长旺盛、净化能力强等特点。
（2）种植
根据太白湖水域水深分布（0.5-2m），采用分层种植模式。浅水区种植挺水植物，太空莲 36 号与微山湖红荷按6:4 比例搭配，采用容器苗移栽方式。种植时，将容器苗取出，保留根部基质，放入种植坑中，回填河泥压实，确保根系与底质紧密结合。
（3）后期养护与动态调整
种植后 1 个月内，每周监测水位变化，保持水位稳定（波动幅度≤10cm），避免水位过高或过低影响幼苗生长。定期清理种植区域杂草（每 15 天 1 次），采用人工拔除方式，避免使用除草剂。针对病虫害防治，采用“生物防治为主、物理防治为辅 ”的方案：在种植区域每 50 亩布设 1 盏频振式杀虫灯，诱杀蛾类、甲虫等害虫。同时，每月监测植被生长状况，记录株高、盖度、成活率等指标，若发现局部区域成活率低于80%，及时补植；若出现植被过度生长（盖度超过90%），采用人工疏伐方式，保留合理密度，避免挤占其他物种生存空间。
（四）生态净水型水产生态调控工程
（1）物种筛选
遵循“土著优先、功能适配、生态安全 ”原则，筛选 2 种核心投放物种，具体特性与适配性如下：
表2-6 水产匹配性一览表
	物种
	类型
	生态功能
	适生条件
	与太白湖适配性

	银鱼
	滤食性 （中上层）
	摄食浮游动物、小型藻类，控制浮游生物密度
	水温 15-28℃ ,溶解氧≥4mg/L，pH6.8-8.2
	太白湖历史分布物种，水温适宜（年均 16-25℃） ，适配性优

	
南美白对虾
	
草食性（底层）
	摄食有机碎屑、水生植物残体，改善底质环境
	水温 20-30℃ ，盐度 0-5‰，解氧≥5mg/L
	淡水适应性强，太白湖底质有机碎屑丰富，适配性良


（2）苗种培育与预处理
① 苗种来源与质量管控
苗种均应采购山东省内具备《水产苗种生产许可证》的育苗基地（如济宁市淡水水产研究所、枣庄市水产技术推广中心），确保为土著健康苗种，具体质量要求：
银鱼：规格2-3cm，体长均匀，活力强（在水中呈集群游动，无呆滞个体），畸形率≤1%，检疫合格（无小瓜虫、指环虫等寄生虫）。
南美白对虾：规格 0.8-1cm，体色透明，附肢完整，弹跳力强，虾苗淡化至盐度0-1‰（适应淡水环境）。
苗种进场前，由第三方检测机构（山东省水产品质量检验检测中心）进行抽样检测，出具《水产苗种检疫合格证明》，不合格苗种一律退回。
② 苗种预处理与暂养
苗种运输至太白湖后，进行为期 7 天的预处理与暂养，避免环境应激导致死亡。
（3）分批次投放作业
根据水域环境、苗种特性及饵料资源，采用“分批次、分区域 ”投放模式。
（4）质量控制与验收标准
建立“全流程、多层级 ”质量控制机制，确保投放工程合规达标：
苗种采购管控：制定《苗种采购质量标准》，要求供应商提供营业执照、苗种生产许可证、检疫证明，苗种进场前抽样检测，不合格苗种禁止入场。
投放过程管控：投放前检查水温、溶解氧等环境指标（达标方可投放），投放中控制投放速度，投放后24 小时内跟踪监测，记录苗种活动状态。
后期运维管控：建立《水产生长监测台账》，每周记录生长数据、水质指标，每月出具监测报告。
（五）配套工程
（1）疏浚生产航道5km
本项目航道呈狭长型且水深较浅，绞吸式挖泥船具备“挖掘-输送一体化 ”密闭作业特性，吸泥口加装防扩散罩，将悬浮物浓度控制在合规范围，避免扰动水生生态；其 GPS-RTK 定位与声呐测深联动技术，能精准控制清淤深度，适配航道边坡平整度要求，且无需围堰筑坝，不影响通航。项目不设淤泥临时堆放场，淤泥直接由绞吸式挖泥船抽吸，抽吸的淤泥转移至运输车辆，经车内简易格栅过滤、自然沉淀实现泥水分离；淤泥留存于运泥车内密闭转运至有处理能力的回收单位进一步处置，分离废水排入岸边临时沉淀池静置处理，沉淀后上清液就近回用施工，不外溢污染周边环境。
（2）改造配套用房1500 m2 
①前期筹备：逐栋开展结构安全检测、管线探测，形成勘察报告；制定分阶段施工计划，优先推进无影响区域；开展联合技术交底并留存书面记录。
②施结构改造：划定安全围挡，采用碳纤维或粘钢加固工艺，实时监测结构变形。
③管线改造：梳理管线走向并绘图，选用环保耐腐蚀管材，做好接口密封及打压、通断测试。
④智能与装修：按“布线-设备-调试”安装智能设备；基层清理找平后，用环保材料开展装修施工。
（3）开展区域电力设施及线路改造，升级维护监控设备
施工前期先开展负荷勘察与方案设计，核算各区用电负荷并预留 15%~20% 扩容空间，优化线路走向、合理选型配电设施。同步完成现场勘察、技术交底及进场材料检验，明确改造范围与施工标准。依次实施变压器、配电柜、接地系统等电力设施改造，规范开展地下电缆、架空线路及室内线路敷设作业，严控施工工艺与接地、防护指标。完工后安装调试智能配电及保护装置，验收合格后通电试运行。施工全过程落实安全管控与应急保障，强化隐蔽工程验收和质量巡查，完工后统一竣工验收、整理归档资料，保障改造工程安全合规、质量达标。
（4）提升改造生产路10km
[bookmark: _TOC_250047][bookmark: _TOC_250046]原则上以机械化施工为主，人工施工为辅；专业队伍施工为主，民工施工为辅。
1）土石方平衡
本项目为生产路提升改造工程，全长10km，路基宽3m，采用平均断面法计算土石方工程量。工程总挖方量约2.40 万m3，为路基清基及旧路拆除产生土方（天然密实方）；总填方量约3.54万m3（压实方）。按公路工程土石方换算标准，挖方天然密实方折算为压实方约2.29万m3，挖方土方全部就地回用填筑，填筑缺口需从合规取土场调运借方土方1.25万m3，项目无多余土方外弃。土石方调配遵循 “就近堆放、就近回填”原则，合理规划调运路线，最大限度减少临时占地及运输扬尘环境影响。
2）施工机械
采用挖掘机、推土机、自卸汽车、压路机、打夯机等设备；局部狭窄区域、机械盲区采用人工开挖与夯实。
填筑碾压要求：路基填筑采用分层碾压施工，分层碾压厚度不大于0.3m；机械碾压不到位区域采用人工夯实。施工前清除作业区杂草、树根、垃圾等杂物，基底刨毛处理，保障新旧土层结合紧密。严格按照规范开展碾压作业，保障路基压实质量，施工结束做到工完场清。
3）施工前的准备工作
施工前排查施工区域地下管线、建构筑物，提前制定防护及处置方案。
规范开展测量放线工作，采用全站仪、水准仪等设备施工放样，严控平面、高程测量误差，定期复核测量控制点，完善资料留存归档。
场地清理包含植被清理与表土清理，清理的杂草、垃圾、废弃植被统一集中规范处置；表层有机表土单独收集、分区存放，后期可用于区域绿化回用。
路基填筑前开展现场碾压试验，确定合理铺土厚度、碾压遍数、机械行驶速度等施工参数，保障填筑压实质量。
4）混凝土工程
本工程所使用的混凝土抗冻等级为F150，抗渗等级W4。
①混凝土的选择
本次工程的所有混凝土均为商混。
根据当地环保部门的要求，为减少工程建设过程中产生的废气、废水等对环境造成污染，工程所需混凝土全部采用外购解决。
②混凝土的运输
混凝土的运输应符合迅速、安全、经济的原则。搅拌好的混凝土应立即运送，避免积压过久，防止坍落度降低，造成混凝土初凝，影响操作和质量。混凝土在运输过程中，不得摇晃颠簸，以免使混凝土发生离析泌水。搅拌场地宜尽量靠近浇筑仓，以缩短运输路程和时间。
根据当地环保部门的要求，采用混凝土搅拌运输车运至现场。混凝土垂直运输采用塔吊或履带式起重机配吊罐吊运入仓。
③混凝土的浇筑与振捣
在浇筑第一层混凝土前，必须先铺一层2～3cm的水泥砂浆，混凝土的浇筑，应按一定的厚度、次序、方向，分层进行。保证密实性好，强度高，和易性好。
浇筑混凝土时，应有专人负责观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔眼的情况，当发现有变形、走动或堵塞等情况时，应立即停止浇筑，并应在混凝土凝固前赶抢修整完好。混凝土的浇筑应连续进行，如必须间歇时，间歇时间尽量缩短，并应在前层混凝土凝固前将次层浇完。间歇时间一般不得超过两小时。混凝土的浇筑方向应从一端开始，并与卸料方向相反。每层浇筑厚度视坍落度和振捣工具而定。进行斜坡混凝土浇筑时，应从低处开始，自下而上浇筑，使混凝土保持分层水平上升，这样可以防止泥水集中流动而带走灰浆。混凝土灌进模板仓里，是处于一种松散的状态，其中有很多空隙。振捣就是要排除混凝土中的空气，减少混凝土内部的空隙，使混凝土密实，并使水泥砂浆均匀地包裹住石子，增强混凝土的强度和耐久性。振捣工具采用插入式振捣器和平板式振捣器。使用插入式振捣器，插点的间距一般为振棒有效半径的1.5倍。振捣方法有垂直振捣和斜向振捣。振捣器每次插入混凝土中的时间，一般为20～30秒。振捣过程中，振棒不得碰撞模板和钢筋，须上下拨动，并应做到快插慢拔，防止振后留有插孔痕迹，造成振孔部位不密实。平板振捣器多用在工作面较大的部位。如现浇板等，其作用深度一般不超过25厘米，振动时间约在30秒左右，其移动纵横搭接长度以50mm为宜，绝对避免漏振。
④混凝土的养护
混凝土的养护方法一般采用自然养护。混凝土浇筑完毕后12小时，即应加盖和洒水养护，以草帘、席片覆盖结合洒水。在常温下，混凝土洒水养护日期不得少于7昼夜。养护用水的质量要求应与搅拌混凝土的水相同，洒水次数以保持混凝土及模板具有足够的湿润为原则。混凝土养护期间，其强度未达到12kg/cm2以前，应绝对禁止碰撞振动，并不得在其上架设脚手架、安装模板、通过行人或搬运工具等。当施工期间，室外昼夜平均气温低于+5℃和最低温度低于-3℃时，须根据冬季施工方法进行养护，不得再浇水自然养护。

	其他
	无











































三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	一、主体功能区规划和生态功能区划情况
济宁市太白湖景区位于济宁市城南6公里处，隶属于济宁市任城区，地处太白湖新区核心区域，系南四湖（微山湖、昭阳湖、独山湖、南阳湖）中南阳湖的最北端，上世纪七十年代与南四湖人工隔开，成为独立湖泊，地理坐标大致介于东经116°35′～116°40′、北纬35°23′～35°27′之间，气候属暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明，雨热同季，光照充足，降水集中，适宜各类动植物生长繁育。景区总面积22km2 全域（含16km2 水域），以湖泊水域为核心，周边分布有湿地、绿地及少量配套建筑用地，是济宁市核心生态旅游资源及南四湖流域关键生态节点。
根据《山东省国土空间规划（2021-2035年）》，按照开发内容和开发方式对全省国土空间进行划分。按照开发内容划分，以提供主体产品的类型为基准，将全省国土空间分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；重点生态功能区主要包括泰山、沂蒙山、南四湖等区域，以及优化开发、重点开发区域内的城市生态走廊、城镇绿化带、重点绿化区等，济宁市太白湖景区作为南四湖流域重要生态节点，属于重点生态功能区范畴及城市生态走廊、重点绿化区叠加区域。按照开发方式划分，将全省国土空间分为优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发四类区域，济宁市太白湖景区所在的太白湖新区属于鲁南经济带省级重点开发区域，景区自身以生态保护和适度生态旅游开发为主，实行限制开发与保护并重的管控模式。
鲁南经济带省级重点开发区域：
该区毗邻江苏、河南和安徽，位于新亚欧大陆桥东端，处在泛太平洋经济圈、中日韩经济圈与新亚欧大陆桥经济带的交汇点，也是华东与华北、山东半岛与中原地区以及长江流域与黄河流域、淮河流域的结合部，在全省经济发展中具有承东接西、引南联北的作用，可同时接受环渤海经济圈和长江三角洲的辐射。济宁市太白湖景区作为区域内重要生态节点，依托南四湖流域水体生态优势，成为鲁南经济带生态保护与生态旅游融合发展的重要载体。
功能定位：鲁南经济带省级重点开发区域以提高工业化和城镇化水平为核心，加快构建现代产业体系，努力建成鲁苏豫皖边界区域新的经济隆起带、山东经济发展的重要增长极；同时，依托南四湖、运河和各大水系构建完善的水体生态系统，以湖区湿地、沿岸绿化为主体构建绿色生态系统。太白湖景区作为该生态系统的重要组成部分，重点承担生态涵养、生物多样性保护、生态旅游示范等功能，助力区域生态与经济协同发展。
根据《山东生态省建设规划纲要》，济宁市太白湖景区属于鲁中南山地丘陵生态区（涵盖济宁市全部区域）。该生态区是全省地势起伏适中区域，水系发达，气候为暖温带季风气候，植被类型以暖温带落叶阔叶林、湿地植被为主，生物多样性较为丰富；该区水热充足，地貌类型以湖泊、湿地、平原为主，是山东省重要的淡水养殖、生态旅游基地，矿产资源相对匮乏，核心主导生态功能是水源涵养、湿地保护、生物多样性维持和生态净化。
结合太白湖景区实际及官方监测数据，区域主要生态问题一是随着生态旅游和周边开发建设，人为活动干扰有所增加，局部区域湿地植被完整性受到一定影响；二是景区周边生活及旅游污水若管控不当，可能对湖泊水质造成潜在影响；三是部分区域绿化管护精细化不足，植被群落稳定性有待提升；四是旅游活动可能对局部鸟类栖息环境造成短暂干扰。
保护与发展的主要方向和任务是：加强太白湖湿地生态修复，保护湿地植被和水体环境，提高水源涵养和生态净化能力；加快景区生态保护设施建设，完善污水、垃圾处理体系，严控人为干扰，维护生物多样性；加大景区周边绿化管护力度，优化植被群落结构，提升生态系统稳定性；严格落实《济宁市“三线一单”生态环境分区管控方案》，科学划定生态保护红线，实行差别化的生态环境准入管控；以太白湖景区为核心，推动生态教育与自然观光深度融合，打造人与自然和谐共生的生态旅游示范区，同时发挥景区生态辐射作用，助力济宁市生态城市建设。
[bookmark: _Toc26513]二、项目用地及周边生态环境现状
[bookmark: _Toc6659]1、土地利用现状
根据全国土地利用/覆盖分类系统及卫星影像数据，结合本项目实际，项目占地类型以水域及水利设施用地为主，主要包括太白湖核心湖泊水域、周边湿地水域等；同时包含少量公园与绿地、旅游配套设施用地，与太白湖新区“生态宜居新城、休闲度假圣地”的功能定位相契合，其中水域及水利设施用地占比显著高于其他用地类型，符合景区以水体生态为核心的资源禀赋。
2、景观生态体系的组成及基本特征
整个评价区总体上是以水域（太白湖核心湖泊、周边湿地）为核心基质，以湖滨绿地、道路为廊道，以旅游配套设施、小型聚居点、湿地斑块为斑块的景观生态系统，凸显太白湖景区“水为主导、生态优先”的特点。从结构和功能分析，评价区共有4种主要的生态系统类型：水域生态系统、湿地生态系统、绿地生态系统和旅游配套设施生态系统等，其中水域生态系统和湿地生态系统是评价区的核心生态系统，发挥着主导生态功能。
（1）水域生态系统
此类生态系统属于环境资源型拼块类型，主要包括太白湖核心湖泊水域及周边附属水域，是评价区内面积最大、最核心的生态系统类型，对评价区生态环境质量起主要动态控制作用，也是区域生物多样性的核心载体。
水域生态系统在评价区内连通程度高，呈面状分布，其生产力水平较高，水源补给主要来自大气降水、周边地表径流及少量地下水补给，同时依托南四湖流域水系形成相对稳定的水循环体系。该类生态系统的生产者主要为水域中的浮游植物、水生维管束植物、浮叶植物和挺水植物，消费者主要为浮游动物、底栖动物和各类鱼类，是区域水生生物的主要栖息和繁衍场所，也是太白湖景区生态功能的核心体现。
（2）湿地生态系统
此类生态系统属于自然生态拼块类型，主要分布于太白湖湖泊周边浅水区及湖滨地带，是连接水域与陆地的过渡性生态系统，也是评价区内重要的生态缓冲带。湿地生态系统在评价区内呈带状分布，与水域生态系统紧密连通，相互支撑，共同构成景区核心生态屏障。
（3）绿地生态系统
绿地生态系统主要指景区内人工种植的绿地、湖滨绿化带及周边自然草本群落，属于半自然生态拼块类型，主要分布于景区道路两侧、旅游配套设施周边及湖滨湿地边缘，部分区域分布有少量闲置地草本植被，与景区水体、湿地景观形成有机衔接。
该生态系统的生产者主要分为三类：一是人工乔木，以欧美杨、垂柳、法桐、白蜡、国槐为主，多分布于道路两侧及湖滨绿化带，用于绿化美化、遮荫降噪；二是人工灌木及草坪，包括冬青、紫叶李、紫薇、早熟禾草坪、高羊茅草坪等，主要分布于旅游配套设施周边及景观节点，提升景区景观层次感；三是自然草本植被，以葎草、狗尾草、马唐、蒲公英等常见杂草为主，分布于闲置地、湿地边缘及道路两侧，为自然恢复植被，对改善局地生态环境具有一定辅助作用。消费者主要为麻雀、喜鹊等小型鸟类、田鼠等小型啮齿类动物，以及蝴蝶、蜜蜂、蝗虫等各类昆虫，构成了简单的食物链，参与生态系统物质循环。
（4）旅游配套设施生态系统
此类拼块属引进拼块中的人工设施拼块，是受人类干扰最强烈的景观组成部分，为人造生态系统，主要包括评价区内的旅游服务中心、步道、停车场、小型配套建筑等，分布于景区边缘及核心景观周边，占地面积较小。
该类生态系统中作为生产者的绿色植被覆盖率相对较低，主要为人工种植的绿化树木（垂柳、法桐）和草坪，用于改善人工设施周边生态环境；消费者主要是景区游客、工作人员，以及伴随人类活动的麻雀、蚊虫等小型动物。该生态系统以旅游服务、休闲观光为主体，呈点状、线状分散分布，通过科学的绿化配置和生态管控，实现与周边自然生态系统的协调共生，减少对区域生态环境的干扰。
[bookmark: _Toc9128]3、陆生生态环境现状
（1）植被类型
结合太白湖景区实际调查，评价区内植被类型以湿地植被和人工绿地植被为主，自然草本植被为辅，无原生森林植被，植被分布与景区水域、湿地、人工设施布局高度契合，具体分为以下三类：
1）湿地植被：为评价区最具代表性的植被类型，主要分布在太白湖湖滨浅水区、湿地边缘及周边滩涂地带，形成连片分布的湿地植被群落，核心优势物种为芦苇、香蒲，其次为菖蒲、水葱、鸢尾、浮萍、睡莲等，其中芦苇、香蒲植株高大，覆盖度较高，是湿地生态系统的核心生产者，不仅为水生、陆生动物提供栖息环境，还能有效净化水体、涵养水源，构成了景区独特的湿地景观。
2）人工绿地植被：主要分布在景区道路两侧、旅游配套设施周边及湖滨绿化带，均为人工种植和常态化管护，分为乔木、灌木、草坪三类。乔木以欧美杨、垂柳、法桐、白蜡、国槐为主，垂柳多沿湖滨种植，与水体景观相得益彰；灌木以冬青、紫叶李、紫薇、丁香、连翘为主，用于景观点缀和绿化层次提升；草坪以早熟禾、高羊茅为主，分布于景观节点及配套设施周边，提升景区绿化覆盖率。
3）自然草本植被：主要分布在评价区内的闲置地、湿地边缘及道路两侧，无人工干预，为自然恢复植被，种类以常见杂草为主，包括葎草、狗尾草、马唐、蒲公英、车前草等，生长零散，覆盖度较低，对改善局地小气候、保持水土、为小型动物提供觅食环境具有一定辅助作用，无珍稀濒危草本植被分布。
（2）陆生动物资源
评价区地处太白湖新区，虽有一定的人为活动干扰，但依托优质的水域和湿地生态环境，陆生动物资源相对丰富，尤其是鸟类资源，无大型野生哺乳动物，主要以小型陆生动物、鸟类、两栖类、爬行类和昆虫类为主，具体现状如下：
1）哺乳类：主要为小型啮齿类和食草类动物，常见种类有田鼠、仓鼠、野兔等，多栖息于湿地边缘、绿地及闲置地，以草本植物、种子、昆虫为食，活动较为隐蔽，数量较少，无国家重点保护哺乳类动物分布。人工饲养的家畜（牛、羊、猪、兔等）仅分布于景区周边少量居民点，景区核心区域无大规模家畜饲养。
2）鸟类：是评价区最具代表性的陆生动物，依托湿地、水域生态环境，成为鸟类重要的栖息、觅食和繁殖场所，经现场调查，常见鸟类有白鹭、灰鹭、野鸭、鸳鸯、麻雀、喜鹊、斑鸠、戴胜、啄木鸟等，其中白鹭、灰鹭常年栖息于湿地周边，以鱼类、底栖动物为食，经常集群活动；野鸭、鸳鸯多在湖泊水域活动，属于游禽；麻雀、喜鹊为伴人类活动鸟类，广泛分布于景区各处。同时，景区周边偶有大天鹅、小天鹅等国家二级保护鸟类过境栖息，无国家一级保护鸟类常年栖息记录。人工饲养的家禽（鸡、鸭、鹅、鸽子等）主要分布于景区周边居民点，与野生鸟类无明显交集。
3）两栖类：主要分布于湿地边缘、浅水区及绿地潮湿区域，常见种类有青蛙、蟾蜍等，以昆虫为食，是生态系统中重要的消费者，对控制昆虫数量、维持生态平衡具有一定作用，数量适中，无珍稀两栖类动物分布。
4）爬行类：主要分布于绿地、湿地边缘及石缝中，常见种类有草蜥、石龙子、乌梢蛇、赤链蛇等，均为无毒蛇类，以昆虫、小型啮齿类动物为食，活动较为隐蔽，数量较少，无国家重点保护爬行类动物分布。
5）昆虫类：种类繁多，广泛分布于评价区植被、湿地及水体周边，常见种类有蝴蝶、蜜蜂、蝗虫、蜻蜓、螳螂、蚂蚁、摇蚊等，其中蜜蜂、蝴蝶为传粉昆虫，助力植被繁殖；蜻蜓稚虫为水生，成虫在陆地活动，是两栖类、鸟类的重要食物来源，构成了生态系统的基础食物链。
（3）国家和地方重点保护动植物
1）国家重点保护植物：根据《国家重点保护野生植物名录（第一批）》和现场调查情况，评价区无国家重点保护野生植物分布，所有植被均为常见湿地植被、人工绿化植被及自然草本植被，无珍稀濒危植物。
2）山东稀有濒危保护植物：据《山东稀有濒危保护植物》研究统计，山东省主要珍稀濒危植物有86种，经逐一对照查询及现场调查，评价区内未发现上述珍稀濒危或保护植物，原因是景区以自然湿地植被和人工植被为主，原生珍稀植物分布较少，且人为活动干扰相对明显，不适宜珍稀濒危植物生长。
3）国家保护动物：根据《国家重点保护野生动物名录》（2021年调整）及相关规定，结合现场调查和历史资料，评价区范围内无国家一级保护动物常年栖息；偶有部分重点保护鸟类（包括但不限于青头潜鸭、中华秋沙鸭、水雉、白鹭等）在此繁衍栖息，景区为其提供了临时栖息和觅食场所，无其他国家重点保护陆生动物分布。
4、水生生态环境现状
1）水生植物：结合太白湖景区水域实际调查及历史监测数据，评价区水生植物种类丰富，主要分为浮游植物和水生维管植物两类，构成了完整的水生植被群落，为水生动物提供了良好的栖息、觅食和繁殖环境：
①浮游植物：常见种类主要隶属于硅藻门、绿藻门，其中硅藻门有直链藻、针杆藻、小环藻等，绿藻门有盘星藻、集星藻、实球藻等，此外还有少量蓝藻门、裸藻门浮游植物，数量适中，是水生生态系统的基础生产者，通过光合作用产生氧气，为水生动物提供食物来源，同时对水体水质具有一定的净化作用。
②水生维管植物：随着太白湖水域水深的变化，呈现明显的垂直分布特征，大致可分为4种植物带，每种植物带对应不同的建群种和伴生种，具体如下：湿生植物带主要分布在水域岸边及浅水区（水深0.5米以内），建群种为芦苇、香蒲、菖蒲，伴生种有水葱、鸢尾；挺水植物带分布在浅水区（水深0.5-1.5米），建群种为芦苇、香蒲，伴生种有菖蒲、水葱；浮叶植物带分布在水域边缘、挺水植物带内侧（水深1.5-3米），建群种有浮萍、睡莲、芡实，伴生种有菱角；沉水植物带分布在水域中心、浮叶植物带内侧（水深3米以上），建群种有眼子菜、金鱼藻、轮叶黑藻，伴生种有狐尾藻、苦草，其中沉水植物覆盖度较高，是水生动物的主要栖息场所。
2）水生动物
①浮游动物
根据历史资料统计，评价区水域浮游动物主要分布有轮虫4属，枝角类2属和桡足类2属，总体来看，数量较少。
②底栖动物
据记载，流域底栖动物常见的物种有中华圆田螺、沼蛤、扁螺、摇纹幼虫和蜻蜓稚虫等。
③鱼类资源
根据实际调查和有关记载，评价河段主要鱼类有鲤、鯪、草鱼、鲢、鲶鱼等，其中鱼类以鲤形目种类最多。
A.鱼类习性
①鲫鱼 Carassius auratus
分类地位：鲤形目、鲤科
生境及习性：广布、广适性鱼类，适应性强，喜生活于多水草的浅水湖区，是南四湖历年来最主要的鱼类资源。属典型杂食性鱼类，以水生高等植物和浮游植物为主。鲫鱼为分批产卵，在静水多水草的环境中繁殖，卵具粘性，附在水草或其他物体上发育。调查区域内，鲫鱼卵多粘附于小叶眼子菜、藂菜、轮叶黑藻、金鱼藻等沉水植物上。
②黄颡鱼 Pseudobagrus fulvidraco
分类地位：鲇形目、鲿科
生境及习性：在静水或缓流的浅滩生活，白天潜伏于水底层，夜间活动。杂食，主食底栖无脊椎动物。成熟雄鱼肛门后面有生殖突。4~5 月产卵。亲鱼有掘坑筑巢和保护后代的习性。
③乌鳢 Canna argus（Cantoor）
分类地位：鲈形目、鳢科
生境及习性：乌鳢为底栖性鱼类，对水体中环境因子的变化适应性强，尤其对缺氧、水温和不良水质有很强的适应能力；当水体缺氧时，借助鳃上器直接呼吸空气中的氧气。通常栖息于水草丛生、底泥细软的静水或微流水中，遍布于湖泊、江河、水库、池塘等水域内，冬季水则蛰居在水底泥中停食不动。乌鳢是凶猛的肉食性鱼类，成鱼主要以鱼类为食，其次为昆虫和虾，偶食水生高等植物和蛙类。乌鳢最初成熟者多为2龄，雌、雄鱼成熟型最小体长20.5cm和31.0cm，重为120g和425g；产卵期5月下旬至7月下旬，盛期为6月。成熟卵粒呈橘黄色，具油求能浮于水面，粒较大，平均卵径为1.43mm。乌鳢以水草营巢，并有护卵护幼之本能；产卵前，雌雄亲鱼成对地游动在产卵场地，共同用口御取水草、植物碎片及吐泡沫营筑环形、漂浮于水面的鱼巢，然后雌鱼在鱼巢之下接近水面处，产卵于巢上，多次产卵。产卵后亲鱼守于巢底，保护鱼卵，免受侵害。
④鲶鱼 Siluris asotus
分类地位：鲇形目、鲇科
生境及习性：主要分布于黄河中下游干流河道中。底层鱼类，常栖息于河流缓流处或静水中，多在黄昏和夜间活动。凶猛肉食性鱼类。一般3～4龄可达性成熟，5～6月份繁殖，产粘性卵，受精卵附着于水草上。
⑤鲤鱼 Cyprinus carpio
分类地位：鲤形目、鲤科
生境及习性：为广布性鱼类，个体大，生长较快，是大型重要经济鱼类。多栖息于底质松软、水草丛生的水体。冬季游动迟缓，在深水底层越冬。以底栖动物为主的杂食性鱼类。鲤鱼为分批产卵，一般从4月到7月，喜在一定水流、水草丛生的地方集群繁殖，盛期在5月。雌鲤大多数3龄成熟，但少数在2龄即达成熟；雄鱼一般2龄即达成熟。成熟卵呈浅桔黄色，具有粘性，在水草或其它附着物上粘着孵化。
通过访问咨询相关部门、实地考察，本项目评价范围内不涉及鱼类产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道。
三、环境质量现状
1、大气环境
项目所在地环境空气质量功能区属二类区环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1（过渡阶段浓度限值）。
本次评价选择2024年为环境空气质量现状评价基准年，由于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）生效时间为2026年3月1日，故对2024年环境空气质量进行达标评价时，仍使用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的数据。
（1）区域环境空气质量达标情况
根据山东省生态环境局网站发布的《2024年全省城市环境空气质量》，2024年度济宁市大气环境质量现状见下表。
表3-1  2024年济宁市大气环境质量现状
	序号
	污染物
	年评价指标
	现状浓度（μg/m³）
	标准值 （μg/m³）
	占标率
（%）
	达标情况

	1
	SO2
	年平均质量浓度
	9
	60
	15
	达标

	2
	NO2
	年平均质量浓度
	24
	40
	60
	达标

	3
	PM10
	年平均质量浓度
	71
	70
	101
	不达标

	4
	PM2.5
	年平均质量浓度
	39
	35
	111
	不达标

	5
	CO
	日均值第95百分位浓度值
	1200
	4000
	30
	达标

	6
	O3
	日最大8小时均值的第90百分位浓度值
	174
	160
	109
	不达标


《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）规定：“污染物年评价达标是指该污染物年平均浓度（CO和O3除外）和特定的百分位数浓度同时达标”。济宁市2024年PM2.5、PM10年均浓度和O3日最大8h滑动平均值的第90百分位数不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域为不达标区。可吸入颗粒物、细颗粒物为影响该区域空气质量的首要污染物。超标原因主要是由于济宁市地处我国的北方地区，干旱少雨、风沙较大，同时机动车辆的迅速发展所带来的地面扬尘、汽车尾气和粉尘也是一个重要原因。
（2）太白湖新区环境空气质量现状
根据济宁市太白湖新区管理委员会网站公示的环境空气质量状况，太白湖新区2024年1月至12月大气环境质量污染物浓度见表3-2。
表3-2 太白湖新区大气环境质量污染物浓度一览表
	时间
	SO2（μg/m³）
	NO2（μg/m³）
	PM10（μg/m³）
	PM2.5（μg/m³）
	CO-95per（mg/m³）
	O3-8h-90per（μg/m³）

	2024-1
	8
	38
	108
	80
	1.5
	86

	2024-2
	/
	/
	91
	65
	/
	/

	2024-3
	8
	21
	88
	45
	0.8
	138

	2024-4
	9
	18
	81
	36
	1
	170

	2024-5
	8
	14
	61
	28
	0.6
	190

	2024-6
	9
	14
	62
	28
	0.8
	217

	2024-7
	8
	8
	36
	19
	0.8
	168

	2024-8
	8
	12
	40
	20
	0.8
	178

	2024-9
	6
	18
	40
	22
	0.8
	183

	2024-10
	8
	26
	60
	44
	0.9
	157

	2024-11
	8
	33
	66
	45
	0.9
	105

	2024-12
	12
	47
	95
	66
	1.1
	74

	年均
	8 
	23 
	69 
	42 
	1 
	151 

	标准
	60
	40
	70
	35
	4
	160


根据上表可知，2024年太白湖新区SO2、NO2、PM10、CO和O3年均值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；PM2.5年均值均不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。
2、地表水环境
项目为太白湖生态修复综合治理工程，项目附近地表水主要为老运河、洸府河、京杭运河，根据地表水功能类别划分的要求，老运河、洸府河、京杭运河执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838--2002）III类标准。根据2026年1月份山东省省控重点河流水质状况发布的数据，洸府河东石佛断面、京杭运河李集断面、老运河西石佛断面水质均为Ⅲ类，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。
[image: ]
图3-1 地表水水质状况
为了解项目区域的河流水质现状情况，项目委托山东贝塔环境检测技术有限公司于2026年4月16日~18日对项目区域（具体点位见附图5）的水质现状进行监测（报告编号：贝塔[检]字HJ260402001），地表水环境质量现状监测结果统计分析见表3-3。
表3-3 项目区域地表水环境质量污染物现状监测结果一览表
	采样点位
	检测项目
	检测结果
	执行标准

	
	
	2026.4.16
	2026.4.17
	2026.4.18
	

	1#区域：疏浚生产航道1#
	高锰酸盐指数（mg/L）
	3.3
	3.4
	3.2
	6

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	2.9
	3.2
	2.8
	4

	
	化学需氧量（mg/L）
	14
	16
	14
	20

	
	氨氮（mg/L）
	0.042
	0.047
	0.050
	1.0

	
	总氮（mg/L）
	0.514
	0.349
	0.466
	1.0

	
	总磷（mg/L）
	0.02
	0.03
	0.03
	0.05

	
	铜（mg/L）
	0.00008L
	0.00008L
	0.00008L
	1.0

	
	锌（mg/L）
	0.00067L
	0.00067L
	0.00067L
	1.0

	
	硒（mg/L）
	0.00041L
	0.00041L
	0.00041L
	0.01

	
	砷（mg/L）
	0.00108
	0.00113
	0.00107
	0.05

	
	镉（mg/L）
	0.00021
	0.00020
	0.00020
	0.01

	
	铅（mg/L）
	0.00009L
	0.00009L
	0.00009L
	0.05

	
	锰（mg/L）
	0.00012L
	0.00012L
	0.00012L
	0.1

	
	铁（mg/L）
	0.00082L
	0.00082L
	0.00082L
	0.3

	
	汞（mg/L）
	0.00008
	0.00009
	0.00006
	0.0001

	
	氯化物（mg/L）
	213
	219
	211
	250

	
	氟化物（mg/L）
	0.933
	0.950
	0.921
	1.0

	
	硫酸盐（mg/L）
	189
	181
	189
	250

	
	硝酸盐（mg/L）
	1.23
	1.20
	1.22
	10

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.005

	
	氰化物（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.2

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.005

	
	石油类（mg/L）
	0.03
	0.02
	0.03
	0.05

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.059
	0.066
	0.061
	0.2

	
	硫化物（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.2

	
	粪大肠菌群（MPN/L）
	7.6×103
	6.9×103
	7.3×103
	10000

	
	pH值（无量纲）
	7.8
	7.7
	7.9
	6-9

	
	溶解氧（mg/L）
	8.44
	8.56
	8.49
	≥5

	
	水温（℃）
	15.7
	17.2
	21.1
	/

	





2#区域：疏浚生产航道2#
	高锰酸盐指数（mg/L）
	4.5
	4.4
	4.4
	6

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	3.4
	3.8
	3.5
	4

	
	化学需氧量（mg/L）
	17
	18
	16
	20

	
	氨氮（mg/L）
	0.039
	0.044
	0.042
	1.0

	
	总氮（mg/L）
	0.484
	0.397
	0.417
	1.0

	
	总磷（mg/L）
	0.02
	0.03
	0.02
	0.05

	
	铜（mg/L）
	0.00008L
	0.00008L
	0.00008L
	1.0

	
	锌（mg/L）
	0.00067L
	0.00067L
	0.00067L
	1.0

	
	硒（mg/L）
	0.00041L
	0.00041L
	0.00041L
	0.01

	
	砷（mg/L）
	0.00099
	0.00093
	0.00083
	0.05

	
	镉（mg/L）
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.01

	
	铅（mg/L）
	0.00009L
	0.00009L
	0.00009L
	0.05

	
	锰（mg/L）
	0.00012L
	0.00012L
	0.00012L
	0.1

	
	铁（mg/L）
	0.00082L
	0.00082L
	0.00082L
	0.3

	
	汞（mg/L）
	0.00007
	0.00008
	0.00007
	0.0001

	
	氯化物（mg/L）
	198
	194
	188
	250

	
	氟化物（mg/L）
	0.854
	0.883
	0.863
	1.0

	
	硫酸盐（mg/L）
	192
	183
	183
	250

	
	硝酸盐（mg/L）
	0.016L
	0.016L
	0.016L
	10

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.005

	
	氰化物（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.2

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.005

	
	石油类（mg/L）
	0.02
	0.01
	0.02
	0.05

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.072
	0.080
	0.068
	0.2

	
	硫化物（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.2

	
	粪大肠菌群（MPN/L）
	6.2×103
	5.7×103
	6.2×103
	10000

	
	pH值（无量纲）
	7.7
	7.8
	7.9
	6-9

	
	溶解氧（mg/L）
	8.69
	8.67
	8.51
	≥5

	
	水温（℃）
	15.5
	17.0
	20.8
	/

	



3#区域：疏浚生产航道3#
	高锰酸盐指数（mg/L）
	4.1
	4.0
	3.9
	6

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	3.7
	3.9
	3.4
	4

	
	化学需氧量（mg/L）
	18
	19
	17
	20

	
	氨氮（mg/L）
	0.031
	0.036
	0.034
	1.0

	
	总氮（mg/L）
	0.368
	0.203
	0.329
	1.0

	
	总磷（mg/L）
	0.04
	0.04
	0.03
	0.05

	
	铜（mg/L）
	0.00008L
	0.00008L
	0.00008L
	1.0

	
	锌（mg/L）
	0.00067L
	0.00067L
	0.00067L
	1.0

	
	硒（mg/L）
	0.00041L
	0.00041L
	0.00041L
	0.01

	
	砷（mg/L）
	0.00134
	0.00138
	0.00141
	0.05

	
	镉（mg/L）
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.01

	
	铅（mg/L）
	0.00009L
	0.00009L
	0.00009L
	0.05

	
	锰（mg/L）
	0.00012L
	0.00012L
	0.00012L
	0.1

	
	铁（mg/L）
	0.00186
	0.00207
	0.00203
	0.3

	
	汞（mg/L）
	0.00007
	0.00008
	0.00007
	0.0001

	
	氯化物（mg/L）
	197
	191
	184
	250

	
	氟化物（mg/L）
	0.906
	0.872
	0.940
	1.0

	
	硫酸盐（mg/L）
	178
	174
	170
	250

	
	硝酸盐（mg/L）
	0.016L
	0.016L
	0.016L
	10

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.005

	
	氰化物（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.2

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.005

	
	石油类（mg/L）
	0.02
	0.03
	0.02
	0.05

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.051
	0.05L
	0.2

	
	硫化物（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.2

	
	粪大肠菌群（MPN/L）
	6.9×103
	4.6×103
	5.7×103
	10000

	
	pH值（无量纲）
	7.8
	7.8
	7.8
	6-9

	
	溶解氧（mg/L）
	8.38
	8.43
	8.44
	≥5

	
	水温（℃）
	15.5
	17.4
	21.3
	/

	



4#区域：环湖浅滩湿地带
	高锰酸盐指数（mg/L）
	4.7
	4.7
	4.6
	6

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	3.9
	3.7
	3.9
	4

	
	化学需氧量（mg/L）
	16
	18
	19
	20

	
	氨氮（mg/L）
	0.069
	0.066
	0.071
	1.0

	
	总氮（mg/L）
	0.640
	0.533
	0.601
	1.0

	
	总磷（mg/L）
	0.04
	0.04
	0.04
	0.05

	
	铜（mg/L）
	0.00008L
	0.00008L
	0.00008L
	1.0

	
	锌（mg/L）
	0.00067L
	0.00067L
	0.00067L
	1.0

	
	硒（mg/L）
	0.00041L
	0.00041L
	0.00041L
	0.01

	
	砷（mg/L）
	0.00166
	0.00175
	0.00166
	0.05

	
	镉（mg/L）
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.01

	
	铅（mg/L）
	0.00009L
	0.00009L
	0.00009L
	0.05

	
	锰（mg/L）
	0.00012L
	0.00012L
	0.00012L
	0.1

	
	铁（mg/L）
	0.00109
	0.00132
	0.00155
	0.3

	
	汞（mg/L）
	0.00007
	0.00006
	0.00008
	0.0001

	
	氯化物（mg/L）
	216
	216
	223
	250

	
	氟化物（mg/L）
	0.762
	0.819
	0.797
	1.0

	
	硫酸盐（mg/L）
	182
	190
	191
	250

	
	硝酸盐（mg/L）
	1.62
	1.60
	1.61
	10

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.005

	
	氰化物（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.2

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.005

	
	石油类（mg/L）
	0.03
	0.03
	0.04
	0.05

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.2

	
	硫化物（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.2

	
	粪大肠菌群（MPN/L）
	6.6×103
	5.8×103
	6.3×103
	10000

	
	pH值（无量纲）
	7.8
	7.7
	7.7
	6-9

	
	溶解氧（mg/L）
	7.61
	7.81
	7.84
	≥5

	
	水温（℃）
	15.5
	17.1
	21.0
	/

	



5#区域：红荷种植区
	高锰酸盐指数（mg/L）
	5.6
	5.8
	5.7
	6

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	3.5
	3.3
	3.1
	4

	
	化学需氧量（mg/L）
	15
	16
	18
	20

	
	氨氮（mg/L）
	0.758
	0.779
	0.766
	1.0

	
	总氮（mg/L）
	0.950
	0.853
	0.912
	1.0

	
	总磷（mg/L）
	0.04
	0.04
	0.04
	0.05

	
	铜（mg/L）
	0.00008L
	0.00008L
	0.00008L
	1.0

	
	锌（mg/L）
	0.00091
	0.00103
	0.00106
	1.0

	
	硒（mg/L）
	0.00041L
	0.00041L
	0.00041L
	0.01

	
	砷（mg/L）
	0.00203
	0.00218
	0.00219
	0.05

	
	镉（mg/L）
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.01

	
	铅（mg/L）
	0.00009L
	0.00009L
	0.00009L
	0.05

	
	锰（mg/L）
	0.00250
	0.00271
	0.00232
	0.1

	
	铁（mg/L）
	0.00159
	0.00253
	0.00249
	0.3

	
	汞（mg/L）
	0.00008
	0.00008
	0.00009
	0.0001

	
	氯化物（mg/L）
	200
	192
	192
	250

	
	氟化物（mg/L）
	0.694
	0.698
	0.695
	1.0

	
	硫酸盐（mg/L）
	235
	231
	229
	250

	
	硝酸盐（mg/L）
	3.91
	2.69
	2.75
	10

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.005

	
	氰化物（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.2

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.005

	
	石油类（mg/L）
	0.04
	0.04
	0.03
	0.05

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.116
	0.124
	0.120
	0.2

	
	硫化物（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.2

	
	粪大肠菌群（MPN/L）
	8.7×103
	7.9×103
	8.3×103
	10000

	
	pH值（无量纲）
	7.7
	7.6
	7.9
	6-9

	
	溶解氧（mg/L）
	8.70
	8.90
	8.91
	≥5

	
	水温（℃）
	16.2
	16.8
	21.2
	/

	



6#区域
	高锰酸盐指数（mg/L）
	5.4
	5.3
	5.2
	6

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	3.5
	3.0
	3.7
	4

	
	化学需氧量（mg/L）
	18
	14
	19
	20

	
	氨氮（mg/L）
	0.109
	0.104
	0.055
	1.0

	
	总氮（mg/L）
	0.504
	0.358
	0.413
	1.0

	
	总磷（mg/L）
	0.03
	0.04
	0.04
	0.05

	
	铜（mg/L）
	0.00008L
	0.00008L
	0.00008L
	1.0

	
	锌（mg/L）
	0.00067L
	0.00067L
	0.00067L
	1.0

	
	硒（mg/L）
	0.00041L
	0.00041L
	0.00041L
	0.01

	
	砷（mg/L）
	0.00163
	0.00158
	0.00166
	0.05

	
	镉（mg/L）
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.01

	
	铅（mg/L）
	0.00009L
	0.00009L
	0.00009L
	0.05

	
	锰（mg/L）
	0.00012L
	0.00012L
	0.00012L
	0.1

	
	铁（mg/L）
	0.00101
	0.00107
	0.00098
	0.3

	
	汞（mg/L）
	0.00008
	0.00007
	0.00007
	0.0001

	
	氯化物（mg/L）
	219
	217
	211
	250

	
	氟化物（mg/L）
	0.897
	0.860
	0.888
	1.0

	
	硫酸盐（mg/L）
	194
	196
	193
	250

	
	硝酸盐（mg/L）
	1.18
	1.18
	1.15
	10

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.005

	
	氰化物（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.2

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.005

	
	石油类（mg/L）
	0.04
	0.04
	0.03
	0.05

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.063
	0.059
	0.068
	0.2

	
	硫化物（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.2

	
	粪大肠菌群（MPN/L）
	5.1×103
	5.2×103
	5.5×103
	10000

	
	pH值（无量纲）
	7.6
	7.7
	7.6
	6-9

	
	溶解氧（mg/L）
	7.73
	7.74
	7.80
	≥5

	
	水温（℃）
	15.7
	17.0
	23.0
	/

	





7#区域
	高锰酸盐指数（mg/L）
	5.3
	5.6
	5.5
	6

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	3.8
	3.4
	3.4
	4

	
	化学需氧量（mg/L）
	18
	15
	16
	20

	
	氨氮（mg/L）
	0.131
	0.136
	0.128
	1.0

	
	总氮（mg/L）
	0.737
	0.601
	0.708
	1.0

	
	总磷（mg/L）
	0.04
	0.03
	0.03
	0.05

	
	铜（mg/L）
	0.00008L
	0.00008L
	0.00008L
	1.0

	
	锌（mg/L）
	0.00067L
	0.00067L
	0.00067L
	1.0

	
	硒（mg/L）
	0.00041L
	0.00041L
	0.00041L
	0.01

	
	砷（mg/L）
	0.00238
	0.00307
	0.00344
	0.05

	
	镉（mg/L）
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.01

	
	铅（mg/L）
	0.00009L
	0.00009L
	0.00009L
	0.05

	
	锰（mg/L）
	0.00012L
	0.00012L
	0.00012L
	0.1

	
	铁（mg/L）
	0.00150
	0.00163
	0.00162
	0.3

	
	汞（mg/L）
	0.00009
	0.00006
	0.00007
	0.0001

	
	氯化物（mg/L）
	171
	166
	164
	250

	
	氟化物（mg/L）
	0.830
	0.819
	0.828
	1.0

	
	硫酸盐（mg/L）
	132
	136
	143
	250

	
	硝酸盐（mg/L）
	0.016L
	0.016L
	0.016L
	10

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.005

	
	氰化物（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.2

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.005

	
	石油类（mg/L）
	0.02
	0.03
	0.03
	0.05

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.068
	0.076
	0.072
	0.2

	
	硫化物（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.2

	
	粪大肠菌群（MPN/L）
	5.5×103
	4.9×103
	5.1×103
	10000

	
	pH值（无量纲）
	7.8
	7.7
	7.9
	6-9

	
	溶解氧（mg/L）
	7.42
	7.42
	7.47
	≥5

	
	水温（℃）
	16.0
	17.8
	22.3
	/

	备注：1、当测定结果低于分析方法检出限时，报所使用方法的检出限值，并加标志"L"。
2、 样品状态：
2026年04月16日
1#区域：疏浚生产航道1#样品状态为无颜色无气味无浮油液体；
2#区域：疏浚生产航道2#样品状态为无颜色无气味无浮油液体；
3#区域：疏浚生产航道3#样品状态为无颜色无气味无浮油液体；
4#区域：环湖浅滩湿地带样品状态为无颜色无气味无浮油液体；
5#区域：红荷种植区样品状态为无颜色无气味无浮油液体；
6#区域样品状态为无颜色无气味无浮油液体；
7#区域样品状态为无颜色无气味无浮油液体；
2026年04月17日
1#区域：疏浚生产航道1#样品状态为无颜色无气味无浮油液体；
2#区域：疏浚生产航道2#样品状态为无颜色无气味无浮油液体；
3#区域：疏浚生产航道3#样品状态为无颜色无气味无浮油液体；
4#区域：环湖浅滩湿地带样品状态为无颜色无气味无浮油液体；
5#区域：红荷种植区样品状态为无颜色无气味无浮油液体；
6#区域样品状态为无颜色无气味无浮油液体；
7#区域样品状态为无颜色无气味无浮油液体；
2026年04月18日
1#区域：疏浚生产航道1#样品状态为无颜色无气味无浮油液体；
2#区域：疏浚生产航道2#样品状态为无颜色无气味无浮油液体；
3#区域：疏浚生产航道3#样品状态为无颜色无气味无浮油液体；
4#区域：环湖浅滩湿地带样品状态为无颜色无气味无浮油液体；
5#区域：红荷种植区样品状态为无颜色无气味无浮油液体；
6#区域样品状态为无颜色无气味无浮油液体；
7#区域样品状态为无颜色无气味无浮油液体；


综上所述，项目区域内地表水质量能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。
3、地下水、土壤环境
（1）地下水质量
本项目厂界外500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》要求分析可知，本次评价无需开展地下水环境现状背景值调查。
（2）土壤环境
本项目对太白湖进行生态修复，属于非污染型水利项目。项目不排放重金属以及有毒有害物质，没有渗井、污灌等排污方式，不涉及地下水和土壤污染途径，运营期不存在污染排放和转移，不会对地下水和土壤造成明显影响，并且工程实施后，改善了生态环境。因此不进行土壤环境质量现状监测。
4、底泥质量
为调查底泥质量，对太白湖景区设置7个采样点位（具体点位见附图5），山东贝塔环境检测技术有限公司于2026年4月16日对底泥进行了取样检测，根据检测结果，对照《底泥重金属污染状况评价技术指南》（DB37/T 4471—2021）表A.1，每种重金属元素均低于筛选值，底泥质量良好，不存在重金属污染。监测结果见表3-4。
表3-4.1 底泥检测结果
	检测项目
	1#区域：疏浚生产航道1#
	2#区域：疏浚生产航道2#
	3#区域：疏浚生产航道3#
	《底泥重金属污染状况评价技术指南》（DB37/T 4471—2021）表A.1限值
	达标
情况

	汞（mg/kg）
	0.343
	0.360
	0.362
	0.6
	达标

	砷（mg/kg）
	7.65
	8.91
	8.09
	25
	达标

	铅（mg/kg）
	16
	34
	38
	140
	达标

	镉（mg/kg）
	ND
	ND
	ND
	0.6
	达标

	铜（mg/kg）
	50.8
	54.4
	58.5
	100
	达标

	镍（mg/kg）
	12
	14
	24
	100
	达标

	锌（mg/kg）
	125
	94
	91
	250
	达标

	pH值（无量纲）
	8.25
	8.39
	8.02
	/
	达标

	六价铬（mg/kg）
	ND
	ND
	ND
	300
	达标

	备注：当测定结果低于分析方法检出限时，加标志"ND"。


表3-4.2 底泥检测结果
	检测项目
	4#区域：环湖浅滩湿地带
	5#区域：红荷种植区
	《底泥重金属污染状况评价技术指南》（DB37/T 4471—2021）表A.1限值
	达标
情况

	汞（mg/kg）
	0.308
	0.320
	0.6
	达标

	砷（mg/kg）
	11.2
	6.68
	25
	达标

	铅（mg/kg）
	17
	17
	140
	达标

	镉（mg/kg）
	ND
	ND
	0.6
	达标

	铜（mg/kg）
	78.0
	81.2
	100
	达标

	镍（mg/kg）
	25
	21
	100
	达标

	锌（mg/kg）
	133
	111
	250
	达标

	pH值（无量纲）
	8.27
	8.36
	/
	达标

	六价铬（mg/kg）
	ND
	ND
	300
	达标

	备注：当测定结果低于分析方法检出限时，加标志"ND"。


表3-4.3 底泥检测结果
	检测项目
	6#区域
	7#区域
	《底泥重金属污染状况评价技术指南》（DB37/T 4471—2021）表A.1限值
	达标
情况

	汞（mg/kg）
	0.409
	0.371
	0.6
	达标

	砷（mg/kg）
	13.2
	8.11
	25
	达标

	铅（mg/kg）
	14
	18
	140
	达标

	镉（mg/kg）
	ND
	ND
	0.6
	达标

	铜（mg/kg）
	62.8
	70.4
	100
	达标

	镍（mg/kg）
	28
	27
	100
	达标

	锌（mg/kg）
	97
	99
	250
	达标

	pH值（无量纲）
	8.16
	8.11
	/
	达标

	六价铬（mg/kg）
	ND
	ND
	300
	达标

	备注：当测定结果低于分析方法检出限时，加标志"ND"。


对照《底泥重金属污染状况评价技术指南》（DB37/T 4471—2021）表A.1，每种重金属元素均低于筛选值，底泥质量良好，不存在重金属污染。
5、声环境
山东贝塔环境检测技术有限公司于2026年4月20日对城投绿城湖眫雲庐小区南区、城投北湖湾小区南区进行了噪声现状监测，噪声现状监测结果见表3-5。
          表3-5  声环境质量监测结果一览表    单位：dB（A）
	时间
	城投绿城湖眫雲庐小区南区
	城投北湖湾小区南区

	2026年4月20日
	昼间
	50
	52

	
	夜间
	39
	41


根据上表可知，噪声现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。

	与本项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	与该项目有关的原有环境污染和生态破坏问题：
根据现场调研情况，结合建设单位提供资料，工程区现状主要总结如下：
近年来，受自然演变与人为活动双重影响，湖区生态系统退化问题日益凸显：水生植被群落稳定性遭到破坏，带菌残败植被堆积淤泥、入侵性物种肆意蔓延，导致水质净化能力持续下降；土壤出现有机质降低、板结化等显著退化问题，陆域植被出现大面积枯死、草坪秃斑等现象，绿色生态屏障功能显著弱化；水生动植物多样性减少，生态系统自我调节能力与抗干扰能力持续降低。
整改措施：本工程拟对太白湖22km2全域（含 16km2水域）开展生态系统保护与修缮，具体内容包括清理淤泥中带菌残败荷花及周边入侵性芦苇、杂草共8000亩；土壤污染治理工程，包括环湖浅滩湿地带 800 亩，太白湖西侧生态涵养林带 600 亩，东侧农业衔接区 600 亩，与水生态治理区域无缝衔接，实现“水陆统筹”，补植 12000 株枯死树木、修复 1500000 m2草坪秃斑，重构陆域绿色生态屏障；水质净化工程，包括补植太空莲 36 号 5000 亩、微山湖红荷 3000 亩重构稳定水生植被群落，其他水生植物种植 50 万m2 ，同步搭建 2 个 5000m2浮筒生产平台、布设 30 个浮筒型水质监测设备，实现水生态动态监管；配套工程，包括配套用房改造 1500m2，疏浚生产航道 5Km；提升改造生产路 10Km，区域范围内电力设施及线路改造，升级维护监控设备；同时合理购置渔业生产配套设备，并在水域投放银鱼、南美白对虾等生态净水型水产。
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图3-2 项目区现状图

	生态环境保护目标
	根据现场调查，本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等生态敏感目标和水环境敏感目标。本项目主要环境敏感保护目标为项目周围村庄等，主要敏感保护目标详见下表。
表3-6  环境保护目标及保护级别一览表
	环境类型
	环境保护对象
	距该工程距离（m）
	相对工程的方位
	环境保护级别

	地表水
	老运河
	/
	/
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类

	
	洸府河
	80
	E
	

	
	京杭运河
	124
	W
	

	地下水
	本项目边界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

	环境空气
	城投绿城湖眫雲庐小区南区
	40
	NE
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准

	
	城投绿城湖眫雲庐小区北区
	377
	NE
	

	
	城投北湖湾小区南区
	50
	NE
	

	
	城投北湖湾小区北区
	286
	NE
	

	
	济宁医学院
	460
	NW
	

	
	孙杨田村
	335
	SW
	

	声环境
	城投绿城湖眫雲庐小区南区
	40
	NE
	《声环境质量标准》 （GB3096-2008）1类

	
	城投北湖湾小区南区
	50
	NE
	




	评价标准
	1、环境质量标准
环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1（过渡阶段浓度限值）标准。 
表3-7 环境空气质量二级标准
	污染物项目
	浓度限值
	单位

	
	1小时平均
	24小时平均
	年平均
	日最大8小时平均
	

	SO2
	500
	150
	60
	/
	μg/m3

	NO2
	200
	80
	40
	/
	

	PM10
	/
	120
	60
	/
	

	PM2.5
	/
	60
	30
	/
	

	CO
	10000
	4000
	/
	/
	

	O3
	200
	/
	/
	160
	


地 表 水：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准； 
表3-8 地表水环境质量III类标准   
	序号
	污染因子
	标准值
	序号
	污染因子
	标准值

	1
	pH（无量纲）
	6-9
	15
	锰（mg/L）
	0.1

	2
	溶解氧（mg/L）
	≥5
	16
	铁（mg/L）
	0.3

	3
	高锰酸盐指数（mg/L）
	6
	17
	汞（mg/L）
	0.0001

	4
	五日生化需氧量（mg/L）
	4
	18
	氯化物（mg/L）
	250

	5
	化学需氧量（mg/L）
	20
	19
	氟化物（mg/L）
	1.0

	6
	氨氮（mg/L）
	1.0
	20
	硫酸盐（mg/L）
	250

	7
	总氮（mg/L）
	1.0
	21
	硝酸盐（mg/L）
	10

	8
	总磷（mg/L）
	0.05
	22
	六价铬（mg/L）
	0.005

	9
	铜（mg/L）
	1.0
	23
	氰化物（mg/L）
	0.2

	10
	锌（mg/L）
	1.0
	24
	挥发酚（mg/L）
	0.005

	11
	硒（mg/L）
	0.01
	25
	石油类（mg/L）
	0.05

	12
	砷（mg/L）
	0.05
	26
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.2

	13
	镉（mg/L）
	0.01
	27
	硫化物（mg/L）
	0.2

	14
	铅（mg/L）
	0.05
	28
	粪大肠菌群（MPN/L）
	10000


地 下 水：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准； 
　表3-9  地下水质量Ⅲ类标准    单位：mg/L
	项  目
	pH
	总硬度
	总大肠菌群
	亚硝酸盐

	标准值
	6.5～8.5
	≤450
	≤3.0
	≤0.02

	项  目
	耗氧量
	氯化物
	硝酸盐
	挥发酚

	标准值
	≤3.0
	≤250
	≤20
	≤0.002


声 环 境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准；
表3-10  声环境质量标准    单位：dB（A）
	类别
	昼间
	夜间

	1
	55
	45


底泥：《底泥重金属污染状况评价技术指南》（DB37/T 4471—2021）表A.1风险筛选值标准。
表3-11 《底泥重金属污染状况评价技术指南》 单位：mg/kg
	序号
	评价因子
	筛选值
	管制值

	1
	镉
	0.6
	3.0

	2
	汞
	0.6
	4.0

	3
	砷
	25
	120

	4
	铅
	140
	700

	5
	铬
	300
	1000

	6
	铜
	100
	800

	7
	镍
	100
	400

	8
	锌
	250
	1000


2、污染物控制标准
（1）废气
施工期大气污染物中无组织排放粉尘、扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求限值。恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级标准限值。
表3-12  大气污染物排放标准  
	时间
	污染物
	无组织排放浓度限值
	标准出处

	施工期
	颗粒物
	1.0mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》
（GB16297-1996）表2标准

	
	氨
	1.5mg/m3
	《恶臭污染物排放标准》
（GB14554-93）

	
	硫化氢
	0.06mg/m3
	

	
	臭气浓度
	20无量纲
	


（2）废水
1）车辆冲洗废水、施工作业废水：施工期车辆冲洗废水、施工作业废水经沉淀、隔油池处理后，达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1中的道路清扫后用于施工场地洒水抑尘，不外排。
表3-13  城市污水再生利用 城市杂用水水质标准
	序号
	项目
	道路清扫

	1
	pH
	6.0~9.0

	2
	色度，铂钴色度单位
	≤30

	3
	嗅
	无不快感

	4
	浊度/NTU
	≤10

	5
	五日生化需氧量（BOD5）/（mg/L）
	≤10

	6
	氨氮/（mg/L）
	≤8

	7
	阴离子表面活性剂/（mg/L）
	≤0.5

	8
	铁/（mg/L）
	-

	9
	锰/（mg/L）
	-

	10
	溶解性总固体/（mg/L）
	≤1000（2000）

	11
	溶解氧/（mg/L）
	≥2.0


（3）施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523—2025）要求；
           表3-14  噪声排放标准限值     单位：dB（A）
	昼间
	夜间

	70
	55


（4）一般固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。


	其他
	本项目不属于工业项目，污染物主要发生在施工期，施工期污染物排放为临时的、短期性排放，随着施工的结束而消除，故本项目无污染物总量控制要求。











































四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	一、施工期生态环境影响分析
1、工程占地影响
本项目为太白湖生态修复综合治理工程，项目临时占地面积0.32hm2，临时占地包括水域及水利设施用地、空闲地等。占地范围内不涉及永久基本农田，无压覆矿产，无文物古迹等。
工程临时占地将使原有地表植被破坏，植物生物量及动物栖息地均会受到一定的影响。但是工程临时占地产生的环境影响都是暂时的。施工结束后，将对临时占地进行表土回填、植被恢复。随着临时占地的迹地恢复，施工期占地对生态环境产生的影响都将逐渐消失。
2、对陆生生态的影响
（1）对植被的影响
施工期间将破坏项目区域内原有绿化植被。受本工程建设影响的植被主要为人工植被，在施工结束后，通过绿化措施对项目区进行植被补偿后，虽然改变了原有植被种群类型，但不会对评价区内的植被造成灭绝也不会对地域生态系统造成影响。
（2）动物的影响
评价区内陆生动物以常见两栖类、爬行类、普通鸟类及伴人居小型啮齿类为主。项目施工期对陆生动物的影响，主要来源于工程占地、场地开挖破坏原有栖息生境，以及施工机械、运输车辆产生的噪声干扰，对区域动物活动造成一定影响。太白湖景区地处东亚-澳大利亚候鸟迁徙通道范围，为降低施工交通噪声对迁徙候鸟及野生动物的惊扰，需在候鸟迁徙途经路段设置隔音降噪设施，并在场地出入口设置警示提示牌。
工程占地与土方开挖虽会局部破坏动物原有生境，使其被迫向外迁移另寻栖息空间，但不会造成区域动物种群数量明显下降及物种消失；同时项目区域不属于野生动物集中分布区及珍稀濒危野生动物重要栖息地，因此项目施工对区域陆生动物及候鸟的生态影响总体可控，在可接受范围内。
3、对水生生态的影响分析
本工程的清淤、水域改造等工程施工可能短暂破坏鱼类、底栖生物的栖息地，需通过施工时序优化（避开鱼类繁殖期）、人工鱼巢 建设等措施减少影响，保障水生生物生存环境。
（1）对浮游生物的影响
清理淤泥中带菌残败荷花及周边入侵性芦苇、疏浚生产航道、搭建浮筒生产平台等涉水工程施工将使工程区及其附近水体浑浊度增加，使得水体透明度下降，改变了水下光照条件，浮游植物的光合作用受到抑制，影响浮游植物的生长，水体初级生产力降低。浮游植物作为生产者是第1环节（也称第1营养级），植食性浮游动物摄食浮游植物，是第2环节。浮游植物的产量（初级生产力）决定着植食性浮游动物的产量（次级生产力），而后者又决定着小型鱼类的产量（3级生产力）和大型鱼类的产量（终级生产力）。因此，浮游植物初级生产力是水体生物生产力基础，是河流生态系统食物网的结构和功能的基础环节，不但要为鱼类直接和间接提供天然活饵料，而且还是水体溶氧的主要制造者（占溶氧来源的 80%~90%）。
浮游动物是中上层水域中鱼类和其他经济动物的重要饵料，对渔业的发展具有重要意义。工程施工活动引起水体中悬浮物浓度的增加对浮游动物产生间接或直接的影响，包括干扰鱼类摄食；悬浮物中一些碎屑和无机固体物质可以妨碍浮游动物对食物的摄取或者稀释肠中的内容物从而减少对食物的吸收；可以减少多种属和其它枝角类的摄食率、生长率和竞争能力，尤其对大型枝角类影响较大。枝角类主要靠胸肢滤食，对食物无选择性，颗粒较大的碎屑和悬浮物质容易堵塞其滤食器官，减少食物摄取与吸收，进而影响枝角类的生长与摄食率。
根据有关试验数据，悬浮物浓度增加量在10mg/L以下时，水体中的浮游植物基本不会受到影响；当悬浮物浓度增加量在10~50mg/L时，浮游植物将会受到轻微影响；当悬浮物浓度增加 50mg/L 以上时，会受到较大影响。特别是中心区域，悬浮物含量极高，透光性极差，浮游植物基本上无法生存。
因此，工程施工时，施工单位特别注意水体悬浮物浓度的控制，避免造成大量浮游植物的损失。绞吸式挖泥船吸泥口加装防扩散罩，将悬浮物浓度控制在合规范围，避免扰动水生生态。
根据本工程施工特点，工程主要为疏浚引起的悬浮物浓度增大造成浮游生物损失，相比来讲，其他工程所引起的悬浮物影响范围和程度很小。受影响的浮游生物均为太白湖内常见物种，且适应环境能力强，同时涉水施工作业区域有限，随着施工作业停止后数小时悬浮物沉淀，水体变清，其资源将逐渐得到恢复，不会对工程影响区域浮游生物的群落结构、组成和功能造成影响。
（2）对底栖生物的影响
施工期疏浚生产航道工程对水环境的影响和对水质底质的破坏，会导致底栖生物栖息地的减少和生物量的降低。施工作业，改变了生物原有栖息环境，尤其对底栖生物的影响大。根据现场调查，工程建设将导致评价区内栖息于淤泥或泥沙底质底栖动物遭受相对较大损失。工程结束后，施工构筑物上底栖生物将发展成新的群系，这些底栖动物生物量可得以恢复。底栖生物在工程附近其他区域分布甚广，从物种保护的角度看，工程的建设不会导致这些物种的消亡。
4、水土流失影响分析
项目在建设过程中会形成部分裸地，不可避免地产生人为水土流失。土石方开挖使原地表植被、地面组成物质以及地形地貌受到扰动，表层土壤裸露，失去原有植被的保持水土能力，使其自然状态受到破坏，可能出现水蚀、风蚀现象，增加了新的水土流失。项目所在区域水土流失以水力侵蚀为主。工程的开展将破坏局部地区土层的稳定性，并使地表植被受到一定程度的破坏。尤其是暴雨较集中的时段，容易形成小范围的水土流失。工程建设中产生临时弃土的堆积，堆放过程中可能因洪水或雨水的冲刷造成水土流失。
为有效减少水土流失，本项目施工作业将尽量避开雨季；工程完工后，及时将弃土堆填至设计标高，同时对边坡采取喷播植草的方式恢复植被，最大限度控制水土流失。
施工期间造成的水土流失及施工占地对现有植被的破坏是临时的，并且施工扰动面积不大，所以对生态环境的负面影响不会太大。
5、对景观的影响
本项目施工将影响原有景观生态体系的格局，使景观生态体系动态发生变化。本项目施工结束后将对临时占地进行生态恢复、植被补偿，景观及生态环境将得到改善。
6、对文物古迹的影响
本项目不涉及文物古迹。 
二、施工期大气污染影响分析
工程施工对大气的污染主要来源于施工机械、运输车辆燃油排放的废气，清淤疏浚调运、土方回填及公路运输产生的扬尘及清淤淤泥恶臭。废气会给施工区的大气环境及施工人员带来不利影响，工程建设和交通扬尘会对主干道交通和附近生活居民带来一定影响。
1、运输车辆尾气与施工机械废气对环境的影响
工程施工期间燃油废气主要包括运输车辆与非道路移动施工机械排放废气。主要有挖掘机、装载机、推土机等机械，本工程施工期主要使用非道路移动机械包括：挖掘机、推土机、打夯机、汽车起重机内燃机主要为柴油发动机等；运输车辆包括自卸汽车。由于施工范围较大，空气扩散能力较强，对环境影响有限。
根据《水电水利工程施工环境保护技术规程》（DL/T5260-2010）等资料，1t燃油排放SO2：2.522kg、CO：29.35kg、NOx：48.261kg。施工期燃油废气产生量见表4-1。
表4-1 燃油废气的产生情况一览表
	燃料名称
	燃油消耗量（t）
	污染物
	产生系数（kg/t）
	产生量（t）

	柴油
	844.8
	SO2
	2.522
	2.13

	
	
	NOX
	48.261
	40.77

	
	
	CO
	29.35
	24.79


建设方必须合理安排工期和施工时间，加强施工管理，按规定要求采取治理措施，当施工机械进入施工现场时，尽量确保正常运行时间，减少怠速、减速和加速时间，另外，所有施工机械使用满足环保标准的施工机械，禁止无环保合格标志机械进入施工场地。对排烟大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染，将影响控制在较低程度。虽然项目施工期机动车尾气对附近环境敏感点造成一定的影响，但随着施工结束，其影响也将消失，不会造成长期的影响。
2、施工扬尘对环境的影响
工程施工对大气环境影响的另一主要因素是施工期间产生的扬尘，施工扬尘主要包括三个方面来源，一是土石方开挖产生扬尘、二是建筑物施工过程中产生的粉尘、三是施工机械和运输车辆产生的扬尘。
根据同类工程类比分析，工地道路扬尘是施工工地扬尘的主要来源，工地道路扬尘最少的是水泥路面，其次是坚实的土路，再次是一般土路，最差的是浮土多的土路，施工工地的扬尘主要是运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%左右，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。
施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工表层土壤开挖和堆放都会产生扬尘。因此，及时将开挖土方回填，减少建材的露天堆放，可最大程度上减轻扬尘对周边大气环境的影响。
工程施工易起尘，为降低对施工人员及交通道路两侧居民造成影响，在居民区附近施工时，需对现场施工人员加强管理和劳动保护并做好的降尘措施，包括场地设置围挡、建筑材料进行覆盖、配套洒水车进行洒水降尘等措施，以防对居民造成大的影响。
根据同类水利工程的施工经验，施工区大气污染物新增浓度值与大气环境质量标准值相比是极小的，而且工程的施工区地理位置都很开阔，多处于乡村地区，大气本底质量较好，大气扩散条件较好，因此工程施工对当地大气环境产生的影响很小。
3、清淤恶臭废气影响
清理淤泥中带菌残败荷花、疏浚生产航道过程中，生物残体、湖底污泥中可能含有少量植物、藻类等有机物。沉积时间较长，有机质腐败产生臭味。臭气组成成分较为复杂，有NH3、H2S、甲硫醇、甲硫醚、三甲胺等10余种无机物、有机物，类似项目的恶臭物质一般以H2S、NH3为代表。
参考文献《中小河道治理中的清淤及淤泥处理技术探讨》（水利建设）中调查结果显示，河道清淤过程中在该河道岸边会有较明显的臭味，30m之外有轻微的臭味，80m之外基本无气味。清淤工作开始前施工单位通过提前告知附近居民关闭窗户，同时避免在大风天气下进行施工，运输工具进行遮盖，并且做到及时清运淤泥。且随着项目施工结束，恶臭气味将会消失。
三、施工噪声对环境的影响
施工期声环境影响的工程内容主要包括提升改造生产路、疏浚生产航道等。依据施工机械噪声源位置特点，对居民等声环境敏感目标的影响可分为有声屏障和无声屏障两种模式，其中有声屏障条件下大堤和树木起到很好的声屏障作用，可有效降低噪声值，距离居民区较近的施工位置设置临时移动式声屏障；无声屏障条件下噪声主要是距离衰减。
根据施工特点，对其施工期噪声影响分为固定源（施工设备噪声源参照固定源进行分析）和流动源进行分析，最后分析环境保护目标处是否达标。
（1）施工期噪声源
施工期噪声主要来源于施工现场的各类机械设备产生的噪声（如挖掘机、打夯机、推土机等）和车辆运输的交通噪声类比同类型工程监测资料，项目实施过程中，噪声源强约75~90dB（A）之间，主要噪声源见下表。
表4-2  主要施工机械和车辆的噪声级
	序号
	机械类型
	测点距施工机械距离（m）
	最大声级Lmax（dB）

	1
	打夯机
	1
	90

	2
	自卸汽车
	1
	85

	3
	推土机
	1
	85

	4
	挖掘机
	1
	90

	5
	压路机
	1
	85

	6
	撒布机
	1
	75

	7
	生产船
	1
	80

	8
	绞吸式挖泥船
	1
	80

	9
	泥浆泵
	1
	80

	10
	升降机
	1
	75

	11
	粉碎机
	1
	90


依据施工阶段、施工类型的不同，使用的各种机械设备类型不同，产生的噪声强度亦不同。同时，由于各种施工设备的运作一般都是间歇性的，因此施工过程产生的噪声具有间歇性和短暂性的特点，施工结束即可消失。
（2）施工期施工机械噪声影响预测
1）噪声预测模式
预测采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式，导则中指出在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点A声级时，可按下式作近似计算：





式中：为距声源r处的A声级，dB（A）；

为距声源r0处的A声级，dB（A）；

为倍频带衰减，dB；

为几何发散引起的倍频带衰减，dB；

为大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

为地面效应引起的倍频带衰减，dB；

为声屏障引起的倍频带衰减，dB；

为其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。
2）参数选择
根据导则附录，A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带做估算。





本次预测考虑几何发散衰减、空气吸收，不考虑声屏障引起的衰减量、地面效应衰减和其他多方面效应引起的衰减，对施工区施工机械的噪声贡献值进行预测，预测公式化为：


式中：r为预测点与声源的距离，m；
r0为测点与声源的距离，m；

为大气吸收衰减系数，dB/km；



N1为菲涅尔系数，，为声波波长，为声程差。
3）预测结果
根据预测模式计算出各施工机械单个施工机械在不同距离处的噪声贡献值，见下表。
表4-3 施工设备噪声的影响范围
	机械名称
	10m
	50m
	100m
	150m
	200m

	打夯机
	70
	64
	58
	51.9
	50.0

	自卸汽车
	64
	58
	52
	45.9
	44

	推土机
	64
	58
	52
	45.9
	44

	挖掘机
	70
	64
	58
	51.9
	50.0

	压路机
	64
	58
	52
	45.9
	44

	撒布机
	54
	32
	34
	30.5 
	32.1 

	生产船
	60
	54
	48
	44
	42

	绞吸式挖泥船
	60
	54
	48
	44
	42

	泥浆泵
	60
	54
	48
	44
	42

	升降机
	54
	32 
	34
	30.5 
	32.1 

	粉碎机
	70
	64
	58
	51.9
	50.0


本工程不进行夜间施工。由上表可知，一般昼间施工场界噪声值可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）昼间的要求。城投绿城湖眫雲庐小区南区、城投北湖湾小区南区分别距项目区约40m、50m，当存在高噪声设备在上述居民区附近施工时，在靠近居民区一侧设置临时移动式声屏障，可减小对居民区的声环境影响。
（3）流动声源噪声影响预测
各种自卸汽车和载重汽车的交通运输产生的噪声均可视为流动声源，其噪声的大小与车流量、车型、车速及路况等因素有关，拟采用下列模型计算其衰减量。 
1）预测模式
参照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的公路（道路）交通运输噪声预测模式，拟采用下列模型计算其衰减量。



式中：——第i类车的小时等效声级，dB（A）；

——第i类车速度为Vi，km/h，水平距离为7.5 m处的能量平均A声级，dB（A）；
Ni——通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h；
r——从车道中心线到预测点的距离，m，上式适用于r＞7.5 m预测点的噪声预测；
Vi——第i类车的平均车速，km/h；
T——计算等效声级的时间，1 h；

——预测点到有限长路段两端的张角，弧度

——由其他因素引起的修正量，dB（A）。
2）参数计算和选取

a.噪声源强：≈69dB（A）。
b.车流量Ni昼间取2辆/h；T为计算等效声级的时间，为1h。



c.≤，≤0，按不利情况取0。

d.计算由其它因素引起的修正量：

：





式中：为线路因素引起的修正量，dB（A）；

为公路纵坡修正量，dB（A）；

为公路路面材料引起的修正量，dB（A）；

为声波传播途径引起的衰减量，dB（A）；

为由反射等引起的修正量，dB（A）；

为大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

为地面效应引起的倍频带衰减，dB；

为声屏障引起的倍频带衰减，dB；

为其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB；
w为线路两侧建筑物间反射面间的间距，m；
Hb为构筑物平均高度，h，取线路两侧较低一侧高度平均值代入计算，m。





中型车：=73β，β为公路纵坡坡度，%。施工道路纵坡坡度较小，按0%计算，=6dB（A）。取水泥混凝土路面在高于50km/h的速度修正量，为2.0dB（A）；=2dB（A）

不考虑大气吸收、地面效应、声屏障和其他多方面引起的倍频带衰减，=0dB（A）。


施工道路两侧除经过的村庄外两侧无建筑物较空旷，由反射引起的修正量取0dB（A）。故=2-0+0=2dB（A）。
3）预测结果
工程建设过程中的流动噪声源主要为施工交通中车辆运输的流动噪声。

各类型载重汽车在参照点（7.5m处）的能量平均A声级（）i按交通部《公路建设项目环境影响评价规范》中的下式计算：



式中：i---表示大（L）、中（M）、小（S）型车；Vi---各型车平均行驶速度，km/h。据施工组织设计，运输车辆主要为10t自卸车辆，为中型车。考虑最大车流量和最大车速作为源强进行预测，工程施工临时道路上昼间车流量约为2辆/h，车速约为20km/h。计算可得：（）M≈69dB（A）。
无限长线声源几何发散衰减的基本公式是：
Lp（r）=Lp（r0）-10lg（r/r0）
Lp（r） ——预测点处声压级，dB；
Lp（r0） ——参考位置r0处的声压级，dB；
r ——预测点距声源的距离；
r0——参考位置距声源的距离。
按照施工道路车辆噪声预测结果见表4-3。
根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），城投绿城湖眫雲庐小区南区、城投北湖湾小区南区按1类声环境功能区。 
表4-4 不同距离的交通噪声预测值 
	距离（m）
	2
	5 
	10 
	15 
	20 
	25 
	30 

	昼间
	55.9
	47.0 
	40.2
	36.2 
	33.4
	31.2
	29.5


由上表可见，按1类标准执行，施工车辆昼间将对道路两侧2m范围内的声环境造成影响，距河道最近的村庄为北侧40m的城投绿城湖眫雲庐小区南区，故本工程施工车辆对居民区产生影响较小。
为减轻交通噪声对沿线声环境质量的影响评价要求：注意合理安排施工物料的运输时间；在附近有居民点等敏感点的路段，应减速慢行、禁止鸣笛，控制噪声达标。
（3）声环境敏感点目标影响分析 
本工程施工过程中，会对周围的敏感点产生一定的影响，距离较近的环境敏感目标有城投绿城湖眫雲庐小区南区、城投北湖湾小区南区，分别距项目区约40m、50m，施工期噪声主要对上述敏感点产生影响。为进一步降低声环境影响，入场设备均选用低噪声机械或设备，优化施工场地布置、施工机分散布置并尽可能远离敏感点；施工工序应依次进行，各施工工序内以主要施工设备运行为主。将噪声控制在55dB（A），同时除工艺要求外，严禁夜间施工。施工时，应提前告知周边居民，并及时与居民进行沟通工作，对于施工过程可能存在的突发噪声等扰民情况及噪声环保投诉问题，建设单位应积极与受影响居民进行沟通妥善解决上述矛盾。同时，在靠近村庄一侧设置临时移动式声屏障，可减小对上述村庄的声环境影响。 
总体来说，施工机械噪声对施工区及工程区周边的各个敏感目标短期内可能会产生短暂的影响。由于分段施工，各施工段河道施工机械产生噪声的时间较短，并且对某一个敏感目标而言，施工时间更短，影响相对较小，同时由于施工过程是临时性的，施工期噪声对敏感点的影响也是短暂的，施工结束后即可恢复；施工期在严格采取各类噪声防护措施，配备优质的隔声设备，可有效控制施工噪声对各敏感点的影响。
四、地表水环境影响分析
（1）施工期废水
建设项目施工废水排放主要包括建筑施工人员的生活污水和施工废水。
1）施工废水
施工废水主要设备和车辆冲洗废水。
施工现场建造沉淀池、隔油池，均进行防渗处理，施工机械冲洗废水经隔油、沉淀处理，砂石料加工冲洗废水经沉淀池处理后，回用于洒水降尘。
2）生活污水
施工期生活污水主要来自施工人员。预计本工程施工期作业高峰期施工人员为40人/天，施工人员每天生活污水产生量30L/人·d，以此推算，生活污水日均产生量1.2m3/d。生活污水排放量按用水量的80%计，则施工期生活污水排放量约0.96m3/d，污水中主要污染物及其浓度分别为COD 350mg/L、氨氮 35mg/L、SS 250mg/L，产生量分别为COD 0.336kg/d、氨氮 0.034kg/d、SS 0.24kg/d。
施工期施工场地不设食宿场所，施工人员的就餐可在就近餐馆解决，生活污水依托周边公共卫生系统，定期环卫清运。施工期废水对周围水环境影响较小。此外，严禁在湖区周围堆存建材、油料等施工材料。
（2）降雨地表径流及水土流失
施工期下雨时会形成地表径流，冲刷路面或临时料堆时，大量悬浮物将随径流进入地势低洼地带。本工程的水土流失主要发生在施工期道路路基的边坡开挖及平整等。因此，建设施工期间应采取必要的措施，防止水土流失，做好水土保持工作。
（3）淤泥尾水
项目疏浚生产航道、清理淤泥中带菌残败荷花过程会引起局部水域水体浑浊，由于水体流动造成水体悬浮物过高导致不利影响。但悬浮污染物在水质中会缓慢沉降，并最终淤积于湖底，这一特性决定了它的影响范围和影响时间是有限的，基底清淤停止2小时后，悬浮物超标情况便可恢复到工作前的状态，疏挖清淤引起的悬浮物对水质影响将随施工结束而消失。通过合理安排施工时间，避开雨季和洪水期，可以有效减少施工对水体的扰动。
（4）施工船舶油污水
参考《水运工程环境保护设计规范》（JTS149-2018），本项目施工船舶油污水产生情况详见下表。
表4-5施工船舶舱底油污水产生情况表
	序号
	施工船舶
	数量（艘）
	舱底油污水产生量（m3/d.艘）
	污水产生量（m3/d）

	1
	生产船
	8
	0.14
	1.12

	2
	绞吸式挖泥船
	2
	0.14
	0.28

	3
	合计
	10
	--
	1.4


参考《水运工程环境保护设计规范》(JTS149-2018)，船舶舱底油污水石油类浓度约 3000mg/L~6000mg，则每天油污产生量约 4.2~8.4kg/d。
五、地下水环境影响分析
施工期间对地下水的污染主要是由于工程施工废水以及生活污水中的污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。包气带即地表与潜水面之间的地带，是地下含水层的天然保护层，是地表污染物质进入含水层的垂直过渡带。污染物质进入包气带便与周围介质发生物理化学生物化学等作用，其作用时间越长越充分，包气带净化能力越强。本工程和地下水环境关系主要是施工人员生活污水下渗和施工废水的影响。生活污水依托周边公共卫生系统，定期环卫清运。施工机械冲洗废水经隔油处理，砂石料加工冲洗废水经沉淀池处理后，用于洒水降尘，对地下水水质影响较小。
六、固体废物环境影响分析
（1）建筑垃圾
工程结束后，拆除施工区的临建设施产生建筑垃圾，主要有砂石块、混凝土等。部分可以重新利用，不能利用的可以埋填或清理用作路基建设，一般不会造成环境污染。
（2）施工人员产生的生活垃圾
在施工期间，施工人员产生的生活垃圾以每天每人0.5kg计，40人每天产生20kg。施工队伍的生活垃圾也要及时收集到指定的垃圾箱内，由当地环卫部门统一清运、处理。
（3）道路现状表面清除垃圾
道路现状表面清除会产生的建筑垃圾，由车辆运输至政府指定的垃圾场处理。
（4）清淤底泥
项目不设淤泥临时堆放场，淤泥直接由绞吸式挖泥船抽吸，抽吸的淤泥转移至运输车辆，经车内简易格栅过滤、自然沉淀实现泥水分离；淤泥留存于运泥车内密闭转运至有处理能力的回收单位进一步处置，分离废水排入岸边临时沉淀池静置处理，沉淀后上清液就近回用施工，不外溢污染周边环境。转运过程中采用防水油布全覆盖，避免沿途散落。
（5）芦苇、荷花、杂草、杂物
本项目施工清理产生的芦苇、荷花、杂草、杂物等，外运至指定地点处理。
（6）隔油池废油、施工船舶油污水
项目车辆冲洗产生的含油废水经隔油沉淀池处理会产生废油，废油产生量约1kg/d；施工船舶营运过程产生油污水，日产生量为4.2～8.4kg/d。依据《国家危险废物名录》（2025年版），隔油沉淀池废油及施工船舶油污水均属于危险废物。上述危废产生后各自收集至防渗铁桶内暂存，并张贴规范危废标识，待施工期结束后，全部委托具备相应资质的单位合规转运处置。
综上所述，本工程固体废物对周边环境影响较小。
七、施工期环境风险
（1）风险识别
本项目存在的主要环境风险为施工机械溢油事故。
（2）环境风险分析
本项目施工机械使用柴油，在施工过程中存在一定的环境风险，如果发生油料泄漏，会对项目及周边的水环境造成污染。
应严格管理施工现场的废渣和跑冒滴漏的废油，及时收集或转运，防止暴雨天气含油污废水随地表径流进入水体。对运输车辆进行及时保养和维护，以免车辆发生漏油现象;在施工场地配备一些固态吸油材料（如棉纱、木屑等）将机械设备滴漏的废油收集转化到固态中，然后委托有资质单位处理。

	运营期生态环境影响分析
	一、生态环境影响分析
（1）对陆生植物的影响分析
工程竣工后，应立即对施工区域进行植被恢复。对于施工结束的路段，施工时挖除、破坏、碾压的植被，施工后都会统一进行“灌－草”结合的植被恢复，选取本地常见物种。随着时间的推移，植被恢复区段群落结构会逐渐复杂，同时生态系统的抵抗力增强，抗干扰能力增加。尽快弥补施工期对植被造成的损害。
（2）对陆生动物的影响分析
项目建成后各动物种群可以通过自由扩散等方式在生态系统内部进行自我调节，不会使原来的生态系统结构和功能发生较大的变化。
（3）对水生生物的影响分析
运营期，太白湖生态修复综合经治理后，对水生植物环境的影响主要为正面影响。运营期，工程施工涉及的水质趋于恢复稳定，使得水生生物的种类和数量有所恢复。
（4）水土保持影响分析
运营期，通过采取绿化措施，减少堤防边坡水土流失。
二、声环境影响分析
项目建成后，没有明显的噪声排放源。
三、环境空气影响分析
项目建成后，没有明显废气产生，没有明显的废气排放源。
四、水环境影响分析
营运期无废水产生及排放。
五、固体废弃物
项目运营过程中无固废产生。
六、环境风险
本项目运营期环境风险主要来自防汛道路发生的交通事故。即指机动车发生交通事故或者意外，造成追尾、撞车、爆炸、污染物泄漏等，对水源甚至沿线居民的饮用安全造成危害。应加强防范，从源头杜绝事故的发生，也应完善应急处理设施。

	选址选线环境合理性分析
	本工程位于山东省济宁市北湖省级旅游度假区。
1、 根据《产业结构调整指导目录（2024年本），太白湖生态修复综合治理工程属于鼓励类“二、水利--4、水生态保护修复：水生态系统及地下水保护与修复工程”；本工程已取得济宁北湖省级旅游度假区行政审批服务局备案。项目代码：2601-370891-89-05-397019，项目的建设符合国家产业政策。
2、 该项目所在位置交通便利，与外部道路联系顺畅；公用设施条件较好，水、电等基础设施完备；建设区周围无历史文物、名胜古迹以及珍贵动植物等重要保护目标，无放射性污染及严重的有害气体污染。
3、本项目不在永久基本农田、生态保护红线内，项目局部位于城镇开发边界范围内，选址符合国土空间规划要求；项目所在区域不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区。工程用地对当地的环境影响较小，满足环境容量要求，符合城市规划用地要求。
综上所述，项目的选址具有环境合理性。








































五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	一、生态环境保护措施
1、水土保持与防护
根据本项目的工程特点以及沿线地形、地貌情况，项目建设区水土流失防治将临时防护措施、工程措施与植物措施相结合，以临时防护措施为先导，确保施工过程中的水土流失得到有效控制，同时重点保护各防治区的表层熟土，便于后期植被恢复；以工程措施为重点，发挥其速效性和保障作用；以植物措施为辅助，起到长期稳定的水土保持作用，同时绿化和美化项目区周边环境。
为防止水土流失对项目周边环境造成不良影响，沉淀池场地周围布置挡墙，设置截水沟、排水沟。严格按照施工规范及组织计划所确定的顺序进行施工，减少物料堆放时间、地表裸露时间。严格控制临时占地范围，工程结束后及时清理施工现场。施工期避开雨季和大风天气:及时对其施工场地进行清理，减少水土流失。施工结束后，裸露的土地尽快种上植被和采取封闭措施，以防造成水土流失。水土流失保护措施、临时措施、植物措施与主体工程同步实施。
2、水生生态保护措施
①加强对参与施工的人员进行专项宣传教育，详细告知注意事项，增强和提高生态环境保护意识，严禁施工人员下河网鱼、炸鱼、毒鱼和电捕鱼。
②固体废物及时转运、妥善处置，避免其因雨水冲刷等进入太白湖，以致水质变差，对水生生物产生不利影响。
③结合噪声控制措施，通过选用符合国家标准的施工机械控制施工噪声减少噪声对鱼类的影响，同时控制施工运输过程中交通噪声对鱼类的影响:
④水环境保护措施、固体废物处置措施等，生活污水依托附近公共设施，定期环卫清运，施工废水经沉淀处理后回用不外排；固体废物及时转运、妥善处置，避免因雨水冲刷进入河道，从而造成水质变差对水生生物产生不利影响。
⑤设立专人负责生态环境保护工作，加强施工区的巡护力度，把保护责任落实到责任人，建立完善的保护责任制度。
3、陆生生态保护措施
（1）工程占地
1）按照设计规定，严格控制施工占地，以减少施工地表扰动和植被破坏减少裸露地表，禁止对施工占地范围外的土壤、植被破坏。
2）施工结束后，及时对临时占地进行场地平整、复垦或植被恢复。
（2）植物保护措施
1）施工场地平整期间地表植被及其附着土壤剥离并妥善管理，待施工结束后用于植被恢复和构建。
2）规范施工期人为和机械施工的方式，避免对红线以外的植被造成破坏。
3）加强对人员施工人员的宣讲教育，培养其环保意识，不随意砍伐植物。
（3）野生动物保护措施
1）合理安排施工时间，避开了早晨和黄昏时段作业（这些时段为多数动物的休息和觅食时段）；避免了夜间施工，保证野生动物夜间的正常活动。
2）针对两栖类与爬行类动物，尽量减少占地区内的植被破坏，防止因施工造成的水源污染、水质改变和土壤污染破坏两栖类与爬行类的栖息生境。
3）太白湖景区地处东亚-澳大利亚候鸟迁徙通道范围，为降低施工交通噪声对迁徙候鸟及野生动物的惊扰，需在候鸟迁徙途经路段设置隔音降噪设施，并在场地出入口设置警示提示牌。施工时段避开鸟类觅食、栖息高峰。
加强对沿线工作人员爱鸟护鸟的宣传教育工作，制定相关规定或工作守则，严禁利用光照捕杀鸟类和对乌类造成伤害的一切活动。
二、大气环境防治措施
（1）施工扬尘、运输扬尘的污染防治措施
施工期间，在干燥和大风天气时，可引起扬尘，使大气中悬浮颗粒物增加。施工现场沙、土等物料使用及运输过程中可能产生扬尘。为了进一步降低扬尘的影响，施工单位应按照《山东省扬尘污染防治管理办法》（山东省人民政府令第248号）、《山东省大气污染防治条例》、《济宁市大气污染防治条例》等文件，做以下防护及管理措施：
（1）对施工现场进行科学管理，物料堆场、临时弃土应就近、统一堆放在远离周围村庄的下风向区域，尽量减少搬运环节；建筑物施工区周边设置围挡，物料堆场采用密闭覆盖、临时土方覆盖防风抑尘网并进行喷水降尘，物料装卸过程中应配备雾炮等除尘设施，河道工程分段施工，施工现场及临时道路做好洒水降尘工作。
（2）在靠近敏感点的施工场地的边界设置2.5m以上的围挡，尤其在下风向场界处设置连续、密闭的围挡。
（3）运输渣土、土方、砂石、垃圾、灰浆等散装物料的车辆，应当采取蓬盖、密闭措施，按照规定安装卫星定位装置，并按照规定的路线、时间行驶，在运输过程中不得遗撒、泄漏物料，加强运输车辆管理，对于不符合上路行驶的应予以更新。
（4）容易产生扬尘的建筑材料，堆放在远离附近敏感点的地方，采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖或者其他防尘措施。
（6）运输通过临时性道路或土路时，实施现场车辆速度控制；车辆应配备车轮洗刷设备；来往于各施工场地的卡车上的多尘物料应用帆布覆盖；做好道路养护，在来往车辆繁忙道路应定时洒水清扫，部分路段辅以人工清扫，及时清理清洗积尘路面。
（7）选用符合国家有关行业标准的施工机械和运输车辆，并且安装排气净化器，使用符合标准的油料或清洁能源，使其排放的废气能够达到国家标准。严格执行《在用汽车报废标准》，推行强制更新报废制度。特别是发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老旧车辆，应予以更新，加强对燃油机械设备的维护和保养，使发动机处于正常、良好的工作状态。
施工期在严格采取防治措施后，会大大降低扬尘的产生，有效减轻施工期扬尘对周围环境的影响。施工扬尘对大气环境质量的不利影响是偶然的、短暂的、局部的，也是施工中不可避免的，其将随施工的结束而消失。类比同类施工场地，拟建项目采取的施工扬尘防治措施合理可行。
（2）机械及车辆尾气防范措施
选用低能耗、低污染排放的施工机械和车辆，对排烟大的施工机械安装消烟装置，对运输车辆需安装尾气净化装置；加强机械和车辆的管理和维护，确保施工机械和车辆尾气排放符合环保标准，禁止无环保合格标志机械进入施工场地；使用优质燃油；发动机应在正常、良好状态下工作，提高燃烧效率；采用无铅汽油；执行《在用汽车报废标准》，推行强制更新报废制度，特别是发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老旧车辆，应予更新。
（3）底泥臭气防范措施
底泥运输采用密闭罐车运输，以防止沿途散落，散发臭气，合理规划路线，避开繁华区及居民密集区。对施工工人采取保护措施，如配戴防护口罩、面具等；清淤的季节建议选在冬季，清淤的气味不易发散，而且冬季居民的窗户关闭，可以减轻臭气对周围居民的影响。若在其它季节清淤，清淤的气味易发散，施工单位应提前告知附近的居民关闭窗户，最大限度减轻臭气对周围居民的影响。
综合以上分析，施工期废气对周边环境的影响短暂，采取以上污染防治措施后，对周边环境敏感点和区域环境空气质量影响很小。
三、施工期声环境防治措施
在施工期内主要噪声源是不同施工作业时段采用机械产生的噪声和振动。另外各个阶段均有运输车辆产生的交通噪声。为尽量减少因项目施工而给周围人们生活带来的不利影响，评价建议采取以下控制措施：
（1） 噪声源控制：施工过程中要尽量选用低噪声设备，对机械设备精心养护，保持良好的运行工况，降低设备运行噪声；加强设备的维护和管理，以减少运行噪声；将高频振动器施工改为低频率振动器以减少施工噪声。
（2） 在施工布置上力求固定声源远离附近居民区，合理安排施工计划，最好避免同一地点集中使用大量机动设备。
（3）重视施工时间的控制，合理安排施工顺序，各种运输车辆和施工机械应全部安排在昼间施工，尽量避免临近的几个高噪声机械同时施工，可最大限度减轻噪声对环境的影响。施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。
（4）施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象发生。
（5）传播途径控制：建设单位在施工场地周围有敏感点的地方设立临时声屏障，在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。
（6）敏感目标保护：应避免夜间22:00-06:00时段作业，以减少对周围村居民的影响。施工车辆经过居民点和施工营地等敏感点时，减少鸣笛次数，合理安排运输时间，尽量避免道路车辆扰民。根据施工需要，可设立围挡或移动隔声屏，对施工噪声起到隔离缓冲的作用。
工程施工期严格实施以上措施的前提下，可在很大程度上减低施工噪声对周围环境的影响，将施工噪声对周围环境的影响降至可接受水平。经采取上述措施后，预计场界噪声达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求。
[bookmark: OLE_LINK59]四、施工期水环境防治措施
（1）项目在施工过程中，应加强堆放材料的管理，禁止露天堆放，以防止雨水冲刷，造成冲刷废水进入水体。
（2）加强对施工废水的管理，严格按照环评提出的废水防治措施进行废水的治理，严禁施工期间的施工废水、生活污水等水污染物直接排入地表水体。
（3）加强对建筑垃圾和生活垃圾的管理，生活垃圾使用垃圾桶收集，日产日清。严禁沿着湖边进行堆放，严禁将其倾入湖中，及时清运项目。
在施工过程中，应加强堆放材料的管理，禁止露天堆放，以防止雨水冲刷，造成冲刷废水进入水体。
五、施工期固体废物保护措施
本项目施工期固体废弃物主要包括建筑垃圾、淤泥、荷花芦苇等杂草杂物、生活垃圾。建筑垃圾、杂草杂物运至指定地点统一处理；项目不设淤泥临时堆放场，淤泥直接由绞吸式挖泥船抽吸，抽吸的淤泥转移至运输车辆，经车内简易格栅过滤、自然沉淀实现泥水分离；淤泥留存于运泥车内密闭转运至有处理能力的回收单位进一步处置，分离废水排入岸边临时沉淀池静置处理，沉淀后上清液就近回用施工，不外溢污染周边环境。转运过程中采用防水油布全覆盖，避免沿途散落；生活垃圾及河道垃圾安排专人进行清扫与收集，收集后统一由当地环卫部门处理；施工期隔油沉淀池产生的废油、施工船舶油污水，暂存于防渗漏的铁桶内，贴危废标识，委托有危废资质单位处置。 
因此，根据各类固体废物的不同特点，分别采取不同的、行之有效的处理措施。项目建设产生的各类固体废物均可得到妥善地、合理可行地处理处置并将其对周围环境带来的影响降低到最低程度。
六、环境风险防范措施
工程后期施工应落实以下环境风险防范措施：
①制定详细、完善的风险事故应急预案，一旦发生滴漏、遗撒、渗漏等情况，应立即启动风险应急预案，坚决杜绝废水等污染物进入水体。
②严格管理施工现场的废渣和跑冒滴漏的废油，及时收集或转运，防止暴雨天气含油污废水随地表径流进入水体。对运输车辆进行及时保养和维护，以免车辆发生漏油现象；在施工场地配备一些固态吸油材料（如面纱、木屑等），将机械设备滴漏的废油收集转化到固态中，然后委托有资质单位处理。
③施工材料禁止露天堆放，存放期间要严密遮盖，遮盖率应达到100%。
④工地运输车辆只有在冲洗干净的情况下才能出场，对渣土运输车辆采取斗篷密封措施，以防止沿途运输过程中出现抛、洒、滴、等情况，以此来避免建筑垃圾等废物通过路面雨水径流进入附近水体。
七、施工期监测计划
（1）陆生生态环境监测
①调查位置：太白湖陆地。
②调查内容：陆生生物生境、多样性及变化情况；区域野生动物区系组成、生态类群、分布以及变化情况；珍稀保护动植物种类、数量、分布及生长情况；农业生态系统结构变化；区域景观生态体系质量及其变化情况。
③调查时间与频次：工程施工期监测1～2次，工程运行后监测1次。
④调查方法：植物在各点位根据陆生生物组成设置固定样线2～3条，根据各样线群落面积确定设置的样地数量，着重调查植物的分布和物种。此外，监测过程中应密切关注外来入侵种的种类、数量、入侵速度。
动物同样在各点位根据陆生生物组成设置固定样线2～3条，根据各样线群落面积确定设置的样地数量，统计兽类、鸟类、两栖类、爬行类的物种出现率。还可进行民间访问和市场调查来了解野生动物的情况。
（2）水生生态环境监测
①调查位置：太白湖水域。
②调查内容：鱼类组成变化、资源量变动；浮游植物、浮游动物、底栖动物。
③调查时间与频次：工程结束，生态恢复后监测1次。
④调查要求：满足《水生态监测技术要求 淡水浮游植物》和《水生态监测技术要求 淡水着生藻类》、《水生态监测技术要求 淡水大型底栖无脊椎动物》、《内陆水域渔业资源调查手册》等现行的专业技术规程规范的要求。
（3）水质检测
①监测点位：参考本次环评监测点位。
②监测内容：SS、石油类、COD、BOD5、pH值、氨氮等。
③监测时间与频次：一般情况下，施工高峰期监测1次。如果工期延长，可视施工总体进度的安排适当增加监测频次，或不定期进行抽检。
④监测方法：按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的监测方法监测。
（4）敏感目标噪声环境监测
①监测点位：城投绿城湖眫雲庐小区南区、城投北湖湾小区南区。
②监测内容：昼间等效连续A声级（靠近声环境敏感点处夜间不施工，不需监测）。
③监测时间与频次：施工前监测背景值1次，施工高峰期监测1次，昼间监测；夜间不施工，不需监测。
④监测方法：按照《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中规定的监测方法监测。
（5）环境空气监测
①监测点位：城投绿城湖眫雲庐小区南区、城投北湖湾小区南区、淤泥暂存处。
②监测内容：颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度。
③监测频次：在施工期内监测2次，监测频次可根据各监测点位、施工期长短自行调整。
④监测方法：按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中规定的方法监测。

	运营期生态环境保护措施
	一、生态环境保护措施
（1）加强环保宣传工作，在太白湖道路设置环境保护提示标语。
（2）做好植被恢复以及绿化工作，绿化应优先考虑乡土树种，在绿地范围内保留原有的景观树，以恢复地方性植被为主，外来适生树种为辅，防止生物入侵，造成生态风险事故。
（3）实施生态恢复，并跟踪生态保护与恢复效果，以便及时采取后续措施。
（4）工程施工过程中移植的受保护植物物种，施工单位应加强项目后期的生态抚育与管理，保障移植的成活率。
（5）按设计要求进一步完善水土保持等各项工程措施、植物措施和土地复垦措施，确保工程实施前后项目区域损失与补偿的生物量达到平衡。
（6）本项目在清淤之后对水体进行植被恢复，以帮助形成稳定的动植物生态系统，同时也能起到净化水质的作用。河流水面面积有所增加，水环境得以改善，生态环境质量提高。因此，自然系统的生产能力可以得以恢复。工程竣工后可以改善其景观和水质状况，为动植物营造良好的栖息环境，有利于维护生态系统完整性，进一步提高生态环境质量。
二、废气
工程本身运营期不排放任何污染物，不会对环境空气产生不利影响。
三、地表水
本项目运营期无生活污水产生，不会对水体环境产生不利影响。
四、噪声
项目工程完工后，采用的浮筒型水质监测设备属于低噪音设备，设置于湖中间位置，定期维修保养，不会对周围声环境质量产生影响。
五、固体废物
工程运营期不排放任何污染物，对环境无影响。

	其他
	本项目建设过程中应采取以下措施加强施工期环境保护管理工作。
1、向施工单位明确其在施工期间应当遵守的有关环境保护法律法规，要求施工单位采取切实可行措施，控制施工现场的各种扬尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声震动等对环境的污染和危害。并要求施工单位签订环境保护责任书。
2、在项目实施建设过程中，倡导“文明施工，清洁施工”的新风，由邹城市有关职能部门牵头，做好施工现场的协调和环境保护管理工作。
3、在建设过程中，加强环境保护的宣传教育工作，在施工现场树立醒目的环保标志，加强施工现场的环境监理、监测，建立环境质量档案，发现问题，及时通知有关部门、单位或企业进行整改，并监督整改措施的实施和验收。
4、工程施工过程有专人管理，按章操作；管理技术操作规程健全；定期进行检查、维修养护，记录规范；按规定及时上报有关报告、报表。
5、竣工环境保护验收根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

	环保投资
	本项目总投资为18462.75万元，其中环保投资为612万元。
表5-1  拟建项目环保投资一览表
	序号
	工程或费用名称
	合计（万元）

	1
	环境监测措施
	5.0

	1. 1
	废水水质监测
	2.0

	1.2
	大气监测
	1.0

	1.3
	噪声监测
	0.3

	1.4
	陆生生态调查
	0.4

	1.5
	水生生态调查
	0.3

	1.6
	水土流失监测
	1.0

	2
	环境保护临时设施
	107

	2. 1
	废污水处理
	1.0

	2. 1. 1
	防渗沉淀池、隔油池
	2.0

	2.2
	大气环境保护措施
	3

	2.2. 1
	洒水降尘费
	1

	2.3
	固体废弃物处理
	100

	3
	生态
	500

	4
	总投资
	612























[bookmark: _GoBack]六、生态环境保护措施监督检查清单
	  内容


要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	（1） 严格控制工程动土范围、严禁越界施工；
（2） 加强施工过程植物、动物保护；
（3） 分段施工，及时对施工场地、道路进行土地复垦和迹地恢复等。
	落实相关措施
	恢复植被
	落实相关措施

	水生生态
	严格控制施工作业带，加强施工管理，禁止向水体排放废水，禁止倾倒施工垃圾，禁止围捕鱼类。
	落实相关措施
	/
	水生生态恢复

	地表水环境
	（1） 施工废水经沉淀处理后回用于场地酒水抑尘，不外排。
（2） 施工期生活污水依托周边公共卫生系统，定期环卫清运。
	落实相关措施，对周围水环境无影响
	/
	/

	地下水及土壤环境
	项目沉淀池为一般防渗区；固体废物应分类收集，防渗措施参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中分区防渗要求进行防渗处理。
	落实相关措施，对周围地下水及土壤环境无影响
	/
	/

	声环境
	合理安排好施工时间，低噪声机械设备和施工工艺
	满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准要求
	/
	/

	振动
	振动大的设备（部件）配备减振装置；加强设备的维修和保养，使施工机械保持
	设置减振装置
	/
	/

	大气环境
	燃油废气
	①安装尾气排放净化设备，使尾气达标排放；②采用优质、污染小的无铅汽油、柴油。
	尾气净化器
	/
	/

	
	施工扬尘
	对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，减少扬尘量；接触粉尘的施工人员必须佩戴口罩等个人防护用具。
	洒水工具、防尘用具
	
	

	固体废物
	生活垃圾按照环卫部门要求及时清运，统一处置；土石方由运输车辆运至施工材料场堆放，待施工结束后用于场地回填；淤泥交由有处理能力的回收单位进一步处理；隔油池废油、施工船舶油污水待施工期结束后，全部委托具备相应资质的单位合规转运处置。
	施工期固废均得到合理处置
	/
	/

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	制定风险应急预案，加强管理。
	/
	/
	/

	环境监测
	水生生态环境监测、环境噪声监测、环境空气监测、陆生生态环境监测等
	监测报告
	/
	/

	其他
	/
	/
	/
	/



七、结论
	综上所述，本项目符合相关环保政策，选址符合当地规划。在严格加强管理、落实各项污染防治措施后，项目污染物排放可以满足国家规定的相应排放标准要求，对周围环境影响较小。从环境保护的角度分析，本项目是可行的。 
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