	审批意见：                         济环报告表（北湖）〔2026〕04号
济宁北湖省级旅游度假区太白湖文化旅游有限公司申报的太白湖生态修复综合治理工程，西北边界起点：东经116度34分10.579秒，北纬35度19分42.005秒；东北边界：东经116度37分3.459秒，北纬35度19分57.145秒；中心坐标：东经116度35分30.762秒，北纬35度18分51.794秒；西南边界：东经116度34分28.655秒，北纬35度17分33.928秒；东南边界终点：东经116度37分9.330秒，北纬35度17分48.450秒。项目总投资18462.75万元，其中环保投资612万元。

经审核，该项目符合国家产业政策及相关规划等要求。在严格落实环境影响报告表提出的各项生态保护及污染防治措施后，工程建设带来的不利生态环境影响可得到有效缓解与控制。我局同意该项目建设，同时须做到以下要求。
一、落实好各项污染防治措施。
1、加强生态环境影响保护工作。加强施工期环境监管，对临时用地要进行合理规划，施工人员、施工车辆以及各种设备应按照规定路线行驶；严格按照设计施工，采用边施工边恢复的方式，施工生产区在施工结束后及时进行恢复；加强野生动物的管理、保护；加强施工巡逻，在丰水期禁止进行疏浚作业，减少对水体扰动，减少对水生生物的影响；施工期间应采取必要的措施，防止水土流失，做好水土保持工作。施工期结束后进行鱼类的增殖放流，适当补栽水生植物。
2、落实大气污染防治措施。施工期废气主要为施工扬尘、施工机械和运输车辆废气、清淤过程中产生恶臭气体等。施工期须做好施工现场围挡、施工道路硬化、临时道路洒水降尘、工地物料蓬盖、场地洒水降尘清扫保洁、密闭运输、出入车辆清洗等工作，加强施工车辆和非道路移动机械规范化和精细化管理，减少对大气环境的影响。淤泥运输车辆进行遮盖，及时清运，减少恶臭的逸散。无组织废气排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）及相关管理要求。

3、落实水污染防治措施。施工期废水主要为施工机械及车辆冲洗废水、清淤尾水、生活污水等。施工现场设置临时沉淀池、防渗隔油池等，施工机械冲洗废水经隔油处理，达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1中的道路清扫、消防标准后用于施工场地洒水抑尘，不外排；淤泥分离废水排入岸边临时沉淀池静置处理，沉淀后上清液就近回用施工；施工人员生活污水依托周边公共卫生系统，定期环卫清运。
4、落实噪声污染防治措施。合理安排施工时间，优化布局施工现场，采取设置声屏障，选用低噪声施工机械等措施减少噪声污染，施工期噪声须满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）相关限值，确保环境敏感点满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中相关环境功能区标准要求。
5、落实固体废物污染防治措施。按照“资源化、减量化、无害化”原则，对固体废物实施分类处理、处置。施工期固体废物主要包括施工人员的生活垃圾、施工产生的建筑垃圾、清淤底泥、隔油池产生的油泥、船舶油污水等。生活垃圾收集后交由环卫部门清运；施工过程产生的建筑垃圾重复利用或者填埋用作路基建设，多余的按有关部门要求运至指定地点；清淤底泥经运输车辆简易过滤后，密闭运至有处理能力的回收单位；隔油沉淀池废油及施工船舶油污水为危险废物，须委托有资质单位处置。

一般固体废物处理处置须满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、并参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关要求；危险废物暂存场所应按国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求设置；危险废物转移应严格按照《危险废物转移管理办法》及相关法律法规要求进行；危险废物收集、贮存、运输应严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025—2012）要求进行，避免二次污染。
6、落实环境应急防护措施。制定应急预案，配备必要的应急设备，定期进行演练，确保环境安全。

二、总量控制要求。本次环评不需申请总量指标。
三、你公司须加强环保设施的安全生产管理。开展环保设施的安全风险辨识管理，健全内部管理责任制度，严格依据标准规范建设环保设施。
四、项目实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，按规定程序进行竣工环境保护验收。
五、建设项目的环境影响报告表经批准后，若该建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者环境保护措施等发生重大变动的，应重新报批。环境影响报告表自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设，该报告表应报我局重新审核。
（公  章）
2026年5月29日


