	审批意见：                          济环报告表（北湖）〔2026〕05号
济宁富华机械装备股份有限公司申报的富华机械新建抛丸机建设项目，位于济宁太白湖新区石桥工业园内（翔浩科技园6号车间）。该项目为新建项目，外购工程机械零部件毛坯件，进行抛丸处理。项目总投资100万元，其中环保投资10万元。

经审核，该项目符合国家产业政策及相关规划等要求。在严格落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施后，可满足污染物达标排放和总量控制要求。我局同意该项目建设，同时须重点做好以下工作。
一、落实好各项污染防治措施。

1、落实大气污染防治措施。该项目抛丸工序产生的颗粒物经密闭管道收集，经布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放。有组织颗粒物排放浓度须满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/2376-2019）表1重点控制区限值要求，有组织排放速率须满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准要求。

加强治污设施管理，减少无组织废气排放。无组织颗粒物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求。

2、落实水污染防治措施。采取“清污分流、雨污分流”措施，提高水资源利用率。该项目无生产废水外排，生活污水经化粪池沉淀处理后，委托环卫部门外运处理。

3、落实噪声污染防治措施。该项目主要噪声源为抛丸机等设备，采取合理布局，选用低噪声设备，高噪声设备基础减振等措施，减少噪声污染。噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求，确保环境敏感点满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中相应环境功能区标准要求。

4、落实固体废物防治措施。该项目产生一般固体废物有废钢丸、废铁屑、除尘器收尘、废布袋等，集中收集暂存至固废库，统一外售物资回收部门；危险废物有废润滑油、废润滑油桶等，收集后暂存在危废库，定期委托有资质单位处理；生活垃圾集中收集后，委托环卫部门定期清运。

一般固体废物处理处置须满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、并参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关要求；危险废物暂存场所须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，危险废物转移应严格按照《危险废物转移管理办法》及相关法律法规要求进行；危险废物收集、贮存、运输应严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）要求进行，避免二次污染。
二、总量控制要求。该项目投产后，废气污染物排放量为颗粒物≤0.0248t/a。

三、你公司须加强环保设施的安全生产管理。开展环保设施的安全风险辨识管理，健全内部管理责任制度，严格依据标准规范建设环保设施。

四、项目实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。发生实际排污行为之前，依照法律法规纳入排污许可管理；项目建成后按规定开展竣工验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

五、建设项目的环境影响报告表经批准后，若该建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者环境保护措施等发生重大变动的，应重新报批。环境影响报告表自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设，该报告表应报我局重新审核。
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