太白湖新区应急管理局

2025年4月份执法检查公告

太白湖新区应急管理局2025年4月份依法对山东众为超精传动有限公司、山东（大中）精密机械制造有限公司、山东天鸾新材料科技有限公司、中国石化销售股份有限公司山东济宁石油分公司北湖第一加油站、山东瑞通砼业有限公司、山东瑞恒昇道路材料科技有限公司6家企业进行了检查，具体情况如下：
 一、隐患检查情况

1. 山东众为超精传动有限公司（隐患7条）：1、校直机附近消火栓被遮挡；2、生产车间现场女工未佩戴安全帽；3、钻床男操作工未佩戴防护眼镜；4、空压气缓冲罐地脚未固定；5、2楼消火栓玻璃破损；6、跑合机控制线接线端子裸露使用，未装入接线盒；7.应急预案中人员变动后未及时修订。
2. 山东（大中）精密机械制造有限公司（隐患10条）：1、危废库附近消火栓箱被杂物遮挡；2、配电室内主电控箱门未关闭，绝缘靴绝缘手套未进行耐压试验；3、配电室内存放脚手架等无关物品；4、生产车间内使用的便携式电火花机外壳未接地；5、1楼仓储区一应急照明安装不牢固；6、前移式叉车停用状态未拔未拔出钥匙；7、装配间清洗机温度较高，未设置安全警示标识；8、装配间动力柜前放置有润滑油桶等杂物；9、空气空压器缓冲罐地脚未固定；10、混合气瓶组置于室外，但未采取防晒措施。

（三）山东天鸾新材料科技有限公司（隐患7条）：1、生产区配电箱门无跨接；2、生产区消火栓、灭火器未定期开展检查；3、生产区一配电箱箱门未关闭，临时电源线采用门前飞线；4、生产区工人未穿戴劳动防护用品；5、生产区一消火栓玻璃破损；6、配电室配电盘前未设置绝缘垫；7.配电室西北角电缆槽盖板未覆盖。

（四）中国石化销售股份有限公司山东济宁石油分公司北湖第一加油站（隐患3条）：1.未提供应急物资安全带定期检查记录；2.卸油区停车轮档老化严重；3.油气回收装置压力变送器外壳接地螺栓锈蚀严重。

（五）山东瑞通砼业有限公司（隐患6条）：1.应急物资中碘伏未及时更换；2.中控室机柜后侧未清理可燃性杂物；3.空压机前侧电控箱内有裸露线头未处理；4.空压器缓冲罐罐体与压力表之间未安装三通旋阀或针型阀;5.1号，2号生产线一层有电控柜未关闭柜门，柜门跨接已断开；6.1号，2号生产线一层沉淀池防护栏杆被局部拆除。

（六）山东瑞恒昇道路材料科技有限公司（隐患3条）：1.消防沙池未采取防板结措施；2.配电室二氧化碳灭火器未定期进行检查；3.配电室有电危险安全警示标志老化褪色未及时更新。

二、问题处理意见

对本次检查存在的36项问题，执法人员当场提出整改意见，要求企业限期整改，确保安全生产。