	审批意见：                         济环报告表（北湖）〔2026〕07号
山东省解密生物科技有限公司申报的济宁市（解密）细胞制备存储中心和区域细胞组织库项目，位于石桥镇珠江路济东数字产业园56号楼1楼。该项目为新建项目，建成后可实现年储存10万份免疫细胞、干细胞库容，提供每年1万基础科研使用的免疫细胞制剂的生产规模，为自体和异体干细胞移植治疗、免疫细胞科研应用提供充足保障。项目总投资15000万元，其中环保投资10万元。

经审核，该项目符合国家产业政策及相关规划等要求。在严格落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施后，可满足污染物达标排放和总量控制要求。我局同意该项目建设，同时须重点做好以下工作。
一、落实好各项污染防治措施。

1、落实大气污染防治措施。

该项目废气主要是挥发性有机化学试剂使用过程中产生挥发性有机物、臭气等，采用生物安全通风柜收集，经车间空气净化系统处理后排放。
加强治污设施管理，减少无组织废气排放。无组织废气挥发性有机物（以非甲烷总烃计）厂界浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2限值要求，厂区内VOCs须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1中的无组织特别排放限值要求，臭气浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中的排放限值要求。

2、落实水污染防治措施。该项目生活污水及生产废水经化粪池沉淀处理后，委托环卫部门外运处理。

3、落实噪声污染防治措施。该项目主要噪声源为生物安全柜、离心机、组合式空调机组、风机等运行过程中产生的噪声。噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求，确保环境敏感点满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中相应环境功能区标准要求。

4、落实固体废物防治措施。该项目生活垃圾集中收集后，委托环卫部门定期清运；一般固废有未沾染废液的废实验耗材，统一收集后定期外售；危险废物有废实验器皿、生物安全柜更换的废过滤材质等，收集后暂存在危废库，定期委托有资质单位处理；医疗废物有废弃胎盘、脐带、废样本、沾染废液的废实验耗材、废液，收集后暂存于医疗废物存放区，委托有资质单位处置。

一般固体废物处理处置须满足《中华人民共和国生态环境法典》中关于一般工业固体废物贮存的相关要求，同时满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关要求；危险废物暂存场所须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，危险废物转移应严格按照《危险废物转移管理办法》及相关法律法规要求进行；危险废物收集、贮存、运输应严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）要求进行，避免二次污染；医疗废物处理处置须满足危险废物相关管控要求外，同时须满足《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）要求。
二、总量控制要求。该项目无需申请总量指标。
三、你公司须加强环保设施的安全生产管理。开展环保设施的安全风险辨识管理，健全内部管理责任制度，严格依据标准规范建设环保设施。

四、项目实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。发生实际排污行为之前，依照法律法规纳入排污许可管理；项目建成后按规定开展竣工验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

五、建设项目的环境影响报告表经批准后，若该建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者环境保护措施等发生重大变动的，应重新报批。环境影响报告表自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设，该报告表应报我局重新审核。
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